分享此页面

# 维护任务概述

要在 ALM 中运行服务器端测试，实验室系统必须启动且运行正常。计划的自动维护任务提供了针对系统主要组件的持续监控，以检测系统故障。您可以使用“维护任务”模块检查系统的状态。

下表描述维护任务:

UI 元素 | 描述
--- | ---
检查主机任务 | 验证主机安装，并将主机状态更新为可操作或不可操作。 默认频率: 每 24 小时
Data Processor 任务 | 设置和更新以下任何操作的数据处理队列: 分析测试运行，重新计算 SLA，或将测试运行添加到趋势报告。 默认频率: 每分钟
处理非轮询功能主机 | 检查所有已注册功能测试主机的“上次轮询时间”字段。如果测试主机已经很长时间不活动，则此任务将测试主机的状态更改为空闲或不可操作。
OFW 状态更新任务 | 更新防火墙后主机的真实状态 (可操作或不可操作) 。 默认频率: 每 15 分钟
孤立运行任务 | 识别活动时间段内外的孤立测试运行。 默认频率: 每 15 分钟
资源恢复任务 | 在处于不可操作状态的 Controller 和 Load Generator 上执行预定义的验证测试。如果主机通过了测试，则其状态改为可操作。 Controller 验证测试。测试 OTA 连接、运行能力和可用磁盘空间。 Load Generator 验证测试。测试与代理的连接。 任务参数应符合以下指导方针: MIN_APPLICATION_DIR_DISK_SPACE: 在 10 和 1000 之间 CHECK_LG_TIMEOUT: 在 1 和 15 之间 MAX_RETRIES: 在 1 和 1000 之间 默认频率: 每 15 分钟 注释: 对防火墙后的 Load Generator，该操作由 OFW 状态更新任务执行 (如上所示) 。
结果清除任务 | 在以下实例中，清理来自 Controller 或 Load Generator 的测试运行结果: 如果结果已整理。 有旧性能测试的结果未整理。 如果性能测试已删除。 RESULT_EXPIRY_DAYS 任务参数应当介于 1 和 1000 之间。 默认频率: 每 6 小时
同步实验室和 SA 时间 | 查找实验室管理与站点管理员之间的时间差别，将其输入到 DATACONST 表中的 SA_LAB_TIME_DIFF_MILLIS 参数。

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
改进搜索结果的提示... ALM 帮助中心 ALM 帮助中心 ALM 帮助 15.5-15.5.1 全部查看本地帮助中心查看联机帮助中心后退在浏览器历史记录中后退前进在浏览器历史记录中前进删除突出显示的搜索项下一个主题转到下一个主题上一个主题转到上一个主题打印当前主题版本: