分享此页面

# AUT 环境概述

AUT 环境允许用户通过参数化用于测试的环境数据，使实验室管理测试执行更具动态性。

AUT 环境是一组 AUT 环境参数的容器。可以为每个 AUT 环境参数提供默认值。

在 AUT 环境中，创建一组 AUT 环境配置。每个 AUT 环境配置均包含一组全部可被替代的 AUT 环境参数。不需要定义和运行几个使用相同逻辑但需要不同 AUT 环境参数的不同测试，只需提供特定 AUT 环境配置，ALM 就会在运行时将其插入您的测试。然后，ALM 在部署环境和执行测试时将使用 AUT 环境配置中定义的参数值。

ALM 版本: “AUT 环境”模块仅在 ALM 版本 中可用。有关 ALM 版本及其功能的信息，请参阅ALM 版本。要了解您正在使用何种 ALM 版本，请咨询 ALM 站点管理员。

要使环境参数值定义具动态，可以将 AUT 环境配置链接到 CDA。有关详细信息，请参见将 AUT 环境链接到 CDA。

AUT 环境配置是 ALM Continuous Delivery 解决方案中的关键组件。它们实现端到端的自动部署和测试框架，从而使应用程序开发更加高效、可靠和快速。有关 AUT 环境配置如何可用作此过程的一部分的详细信息，请参见在 ALM 中部署和测试应用程序。

注释: AUT 环境配置的实施目前仅对 LoadRunner Enterprise 测试、Service Test、UFT GUI 和 API 测试以及 VAPI-XP 可用。

有关任务详细信息，请参见如何使用 AUT 环境。

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
改进搜索结果的提示... ALM 帮助中心 ALM 帮助中心 ALM 帮助 15.5-15.5.1 全部查看本地帮助中心查看联机帮助中心后退在浏览器历史记录中后退前进在浏览器历史记录中前进删除突出显示的搜索项下一个主题转到下一个主题上一个主题转到上一个主题打印当前主题版本: