分享此页面

# 如何管理测试主机

此部分描述如何创建、修改和监控在 ALM 中运行服务器端功能和性能测试所需的测试主机。

注释:

- 主机模块在实验室管理和 ALM 中显示，但在 ALM 中标示为测试主机。下面的说明针对实验室管理的主机模块，但大多数功能同样适用于 ALM 的测试主机模块。

- 如果您使用的是 ALM 中的“测试主机”模块，则只有附加到项目主机池的测试主机可见。

- ALM 版本: 功能测试主机管理仅可用于 ALM 版本。有关 ALM 版本及其功能的详细信息，请参阅《Micro Focus Application Lifecycle Management 用户指南》: ALM 版本。要了解您正在使用何种 ALM 版本，请咨询 ALM 站点管理员。

此任务描述如何执行以下操作:

添加测试主机

要运行服务器端功能和性能测试，必须将测试主机添加到 ALM。有关测试主机的概述，请参见实验室资源概述。

要将主机从测试实验室添加到 ALM:

1. 先决条件。

   确保已执行以下操作:

   - 已在测试主机上安装所需的测试工具。有关安装说明，请参考具体测试工具的文档。

   - 如果要添加的性能测试主机位于远程位置，则必须在实验室资源 > 位置模块中添加该位置。有关任务详细信息，请参见如何管理主机位置。

   - 对于要用于功能测试的主机，必须在要添加的测试主机上安装 Micro Focus ALM 实验室服务。要下载并在测试主机上安装 Micro Focus ALM 实验室服务，请选择帮助 > ALM 工具打开工具插件页。单击 Micro Focus ALM 实验室服务链接，然后下载适合您的操作系统的程序包。有关安装 Micro Focus 实验室服务的详细信息，请参见安装 ALM 实验室服务。

2. 新建测试主机。

   提示: 可以使用“导入主机”功能将主机列表从 Excel 文件导入到 ALM 中。有关详细信息，请参见从 Excel 导入测试主机数据 。

   在实验室资源 > 主机中，单击新建测试主机按钮 。有关用户界面的详细信息，请参见新建测试主机对话框。

   注释: 从 ALM 项目内部创建的主机是专用主机，每次只能存在于一个主机池中。

3. 注册测试主机。

   出于安全原因，必须使用 ALM 实验室服务注册功能测试主机，然后才能使用它。注册测试主机后，必须从实验室管理中批准测试主机注册。

   如果将测试主机的“注册自动批准”字段设置为 Y，则注册时将自动批准。如果将“注册自动批准”设置为 N，则需要将“状态”字段更改为“已注册”才能完成注册。

   有关使用实验室服务注册测试主机的更多详细信息，请参见使用 ALM 实验室服务。

   注释: 要连接的实验室服务和 ALM 服务器必须具有相同版本才能兼容。如果实验室服务的版本与 ALM 服务器不同，则主机/测试主机网格会将测试主机显示为不可用。

要从云配置用于性能测试的主机，请参阅。

从 Excel 导入测试主机数据

可以使用 ALM 或实验室管理从 Excel 文件 (.xls 或 .csv) 导入测试主机列表。

1. 确保已设置 Excel 文件，以便“导入”功能可以识别和映射列。

   - Excel 文件的第一行必须包含下表中显示的字段名或相应的逻辑名称。 (逻辑名称不区分大小写。)

     某些字段是强制字段，其他字段是必填字段或可选字段。

     - 强制表示必须出现在 Excel 文件中的字段。如果省略此字段，则导入会失败。如果省略此字段列的某一行中的值，则该特定行的导入会失败。

     - 必填表示应该出现在 Excel 文件中的字段。如果省略此字段，则代码会为所有行添加具有默认值的该字段。如果包括字段，但省略此列的某一行中的值，则代码会为该行添加默认值。

     - 可选表示字段可以不出现在 Excel 文件中。省略此字段对导入过程没有影响。

   - 将忽略代表虚拟、参考和无效字段的字段。

   - 允许空列。

   如下在文件中设置列和值:

   字段名 | 逻辑名称 | 值 | 字段
   --- | --- | --- | ---
   HOST_NAME 强制 | 名称 | 任何字符串 | 测试主机计算机的有效名称。
   HOST_PURPOSE 强制 | 用途 | Controller、Load Generator、QTP、Sprinter 等。 | 测试主机的用途。 注释: 这可以是选项的任意组合。选项之间应该用分号分隔且没有空格。 示例: Controller；Data Processor；QTP
   HOST_STATE 必填 | 状态 | 可操作 不可操作 不可用 默认值: 可操作 | 测试主机状态。
   HOST_INSTALLATION 必填 | 安装 | Unified Functional Testing Unix Load Generator Windows 主机 Windows 独立 LG 默认值: Windows 主机 | 测试主机安装的类型。 注释: 以下条目中有两个空格: “Windows<空格><空格>主机” “Unix<空格><空格>Load Generator”
   HOST_PRIORITY 必填 | 优先级 | 1 —— 最低优先级 2, 3 ...8 9 —— 最高优先级 默认值: 5 | 测试主机的优先级。
   HOST_SSL_ENABLED 必填 | 启用 SSL | Y N 默认值: N | 启用 SSL
   HOST_ USERNAME 可选 | 用户名 | 任何字符串 | 用于登录测试主机的用户名。
   HOST_ PASSWORD 可选 | 密码 | 任何字符串 | 用于登录测试主机的用户密码。
   HOST_ DOMAIN 可选 | 域 | 任何字符串 | 测试主机域。
   HOST_ DESCRIPTION 可选 | 描述 | 任何字符串 | 测试主机描述。

   在 Excel 文件中不得包含下表中指定的字段。在导入每个主机期间，将为这些字段分配默认值。

   字段名 | 分配的默认值
   --- | ---
   所属池 | 常规 (如果从 ALM 项目内部添加，则默认值为项目的池。)
   位置 | 默认值

   注释: 如果这些字段的数据包含在 Excel 文件中，则忽略该数据。必须在“主机”模块中手动修改不适用于特定主机的默认值。

2. 导入测试主机。

   1. 在实验室资源 > 主机中，选择测试主机 > 导入。

   2. 浏览到包含主机的 Excel 文件，并单击打开。

   在导入过程结束时，会有报告显示导入结果，导入的主机将在“主机”模块中列出。必须手动添加未成功导入的主机。

修改/查看实验室资源详细信息

在实验室资源 > 主机中，在网格中选择测试主机，然后单击测试主机详细信息按钮 。

有关用户界面的详细信息，请参见测试主机详细信息对话框。

检查主机与测试主机的连接

在实验室资源 > 主机中，在网格中右键单击测试主机，然后选择检查主机。

将打开“任务管理器”，并显示在主机上执行的每个检查的总体结果 (Passed 或 Failed) 。

可以在“主机”模块的检查主机状态选项卡中查看主机检查的进度。

注释: 可以对功能主机运行的唯一测试是 Ping 主机。

根据测试主机的用途和位置，将执行以下检查:

执行的检查 | Load Generator 主机 | Controller 主机 | Data Processor 主机 | 功能主机
--- | --- | --- | --- | ---
常规 | UNIX | 独立 | OFW
Ping 主机 | 是 | 是 | 是 | N/A | 是 | 是 | 是
安装的修补程序 | 是 | N/A | N/A | N/A | 是 | 是 | N/A
服务 | 是 | N/A | N/A | N/A | 是 | 是 | N/A
性能 | 是 | N/A | N/A | N/A | 是 | 是 | N/A
跨防火墙状态 | N/A | N/A | N/A | 是 | N/A | N/A | N/A

或者，您也可以在执行以上检查的同时，再执行主机到特定 URL 的连接检查。在网格中右键单击主机，选择检查 URL 的连接，并输入 URL。

示例:

- 常规 URL: `http://www.website.com`

- 计算机名称: `machine22` 或 `http://machine22`

重新启动主机

在实验室资源 > 主机中，在网格中右键单击要重新启动的主机，然后选择重新启动主机。

重新配置主机

注释: 您只能重新配置性能主机。

重新配置主机将在主机计算机上重置主机许可证、LoadRunner Enterprise 系统用户 (IUSR_METRO) 和通信安全密码短语。

要重新配置主机，请转到实验室资源 > 主机。在网格中右键单击要重新配置的主机，并选择重新配置主机。

终止性能主机上的进程

要终止性能主机上的进程，请转到“实验室资源”>“主机”。选择主机，并在“进程”选项卡中选择进程，然后单击 。

将测试主机链接到主机池

注释: 主机池管理仅在实验室管理中可用。

可以用以下任一方式填充实验室管理中的主机池:

- 从“主机”模块。可以将一个测试主机链接到一个或多个主机池。

- 从“池”模块。可以将一个或多个测试主机链接到特定的主机池。有关详细信息，请参见如何管理主机池。

要从主机模块将一个测试主机链接到一个或多个主机池:

1. 转到实验室资源 > 主机。

2. 在网格中右键单击主机，并选择测试主机详细信息。

3. 单击所属池旁边的向下箭头，并选择要包含该主机的池。单击“确定”。

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
改进搜索结果的提示... ALM 帮助中心 ALM 帮助中心 ALM 帮助 15.5-15.5.1 全部查看本地帮助中心查看联机帮助中心后退在浏览器历史记录中后退前进在浏览器历史记录中前进删除突出显示的搜索项下一个主题转到下一个主题上一个主题转到上一个主题打印当前主题版本: