分享此页面

# 主机字段

此部分描述主机字段。在实验室管理中, 可以修改专用和公用主机的字段。在 ALM 中, 只能修改专用主机的字段。

字段 | 描述
--- | ---
活动时间段 ID | 预留此主机并且已开始的时间段的 ID。
所属池 | 向其分配主机的主机池。 主机池使您能够控制将哪些主机分配到哪些项目。为测试分配主机时, 系统将从项目的主机池分配主机。主机必须分配给至少一个池。 备注: 专用主机只能分配给一个池。 对以下项可用: 仅限实验室管理。
云帐户 | 配置主机的云帐户的名称。
云主机标识符 | 云提供程序分配给主机的唯一 ID。
云映像 | 应用于云主机的计算机映像。
云实例类型 | 云主机的实例类型。
云请求 ID | 单个配置请求的云提供程序的 ID。配置请求包括所有请求的主机批次。每个批次均有自己的云请求项 ID。 提示: 您可以按“云请求 ID”筛选, 查看在单个配置请求中配置的所有主机。
云请求项 ID | 配置请求中一个主机批次的云提供程序 ID。同一批次中的所有主机的规格和配置相同。 提示: 您可以按“云请求项 ID”筛选, 查看在单个主机批次中配置的所有主机。
云模板 | 用于配置主机的主机模板。更改主机模板不影响从该模板配置的现有主机。
创建于项目 | 在其中创建主机的项目。您可以在实验室管理中修改所有主机, 包括专用主机。在 ALM 中, 您只能在项目池内创建和修改专用主机。 备注: 仅在实验室管理中可用。
描述 | 主机的描述。
启用 SSL | 指示 Load Generator 主机是否将通过 SSL (安全套接字层) 与 Controller 通信。 备注: Load Generator 仅在运行时期间使用 SSL 与 Controller 通信。对于非运行时功能 (例如包括整理结果) , Load Generator 不使用 SSL 作为通信协议。 仅适用于位于防火墙后的 Load Generator 主机。
从自动匹配中排除 | 如果此字段填充值“Y”, 则无法通过自动匹配选择主机。只能按名称选择主机。 这仅适用于功能主机。
主机属性 | 主机的系统属性。 示例: 内存、强度和安装的组件 提示: 可以在实验室管理中自定义主机属性。有关详细信息, 请参考《Micro Focus Application Lifecycle Management 管理员指南》: 自定义项目实体。
主机 ID | 主机的 ID。
主机状态 | 主机上的当前活动。 空闲。指示主机未在使用。 正在安装。指示正在主机上安装修补程序。 正在重新启动。指示正在重新启动主机。 <运行状况>。指示性能测试运行期间的主机状态。 <数据处理状态>。指示数据处理任务期间的主机状态。 <配置状态>。指示云主机的配置状态。配置主机后, “主机状态”将更改为空闲。
主机版本 | 测试主机上安装的实验室服务代理的版本。 警告: 如果测试主机上安装的实验室服务代理的版本与 ALM 服务器不同, 则测试主机状态设置为不可用, 您将无法执行服务器端测试。要重新激活测试主机, 请将实验室服务代理升级到最新版本, 并将测试主机网格中的状态重置为可操作。
安装 | 主机的安装类型。 以下类型可用: Windows UFT。指示此主机已安装 Unified Functional Testing。 Micro Focus Unified Functional Testing (UFT One) 包含以前称为 Micro Focus QuickTest Professional 的产品和 Micro Focus Service Test 产品。 由 QuickTest 提供的功能现在在 UFT One 中称为 GUI 测试。 由 Service Test 提供的功能在 UFT One 中也称为 API 测试。 备注: 如果您选择 Windows UFT, 则 Service Test 和 QTP 选作默认用途。Windows UFT 安装必须至少包括这些默认用途之一。 Unix Load Generator。指示此 Unix 主机用作性能测试的 Load Generator。 Windows 主机。指示此 Windows 主机可以用于性能用途 (Controller、Load Generator 或 Data Processor) 或用于一般功能测试 (系统测试、Vapi-XP 等)。 Windows 独立 LG。指示此 Windows 主机用作性能测试的独立 Load Generator。 备注: 不能修改现有主机的此字段。
上次配置检查 | 执行的最后一次配置检查。
上次连接检查 | 执行的最后一次连接检查。
上次安装检查 | 执行的最后一次安装检查。
上次性能检查 | 执行的最后一次性能检查。
上次轮询时间 | 执行的最后一次轮询。
上次恢复时间 | 最后一次将主机恢复到“可操作”状态的时间。如果主机变为不可操作, 则 ALM 会将主机状态更改为“不可操作”。如果主机后来又再次变为可操作, 则 ALM 会将状态更改回到“可操作”并向“上次恢复时间”字段添加时间戳。
上次运行时间段 ID | 运行性能测试或在主机上执行数据处理的时间段的 ID。
位置 | 主机的位置。例如, 可以按照物理区域定义位置。
逻辑名称 | 主机的主机名或 IP 地址。
名称/IP | 主机的名称或 IP 地址。 备注: 该名称输入时应当不含主机名后缀。
密码 | LoadRunner Enterprise 系统用户在主机计算机上的密码。 默认值: P3rfoRm@1nce 备注: 仅对 UNIX 主机和从 LoadRunner Enterprise 的更早版本迁移来的任何主机显示 LoadRunner Enterprise 系统用户名和密码。 最新添加的 Windows 主机 (此处不显示详细信息) 的系统用户名和密码与其余 LoadRunner Enterprise 系统的系统用户名和密码相同。
优先级 | 分配给主机的级别。为主机指定的优先级越高, 该主机分配给测试的可能性越大。分配优先级时, 要考虑很多条件。主要考虑事项是主机是专用计算机还是共享资源以及计算机上安装的硬件的类型。
提供程序位置 ID | 配置云主机的区域。
用途 | 主机上可用的测试工具。例如: Controller、Load generator、Data Processor、QuickTest Professional、Sprinter 等。 备注: 如果主机计算机位于防火墙后或是 UNIX 计算机, 则它不能用作 Controller 或 Data Processor。 如果选择 Windows 独立 LG 或 Unix Load Generator 作为安装选项, 则会自动选择 Load Generator 作为主机的用途, 并禁用其他选项。
注册自动批准 | 表示在 Micro Focus ALM 实验室服务注册测试主机后是否将自动批准该主机。 有关详细信息, 请参见使用 ALM 实验室服务。
注册请求日期 | ALM 收到新添加测试主机的主机注册请求的时间和日期。
注册请求详细信息 | 有关提交注册请求的主机的详细信息。
注册状态 | 主机的注册状态。要能够使用主机进行测试, 必须先使用 Micro Focus ALM 实验室服务注册主机, 并且必须由实验室管理中的实验室管理员批准主机。 有关详细信息, 请参见使用 ALM 实验室服务。 备注: 如果注册状态为“未注册”, 则无法将主机的状态更改为“可操作”。
预留给用户 | 允许访问此主机的用户。 这仅适用于功能主机。
源 | 测试主机的源: 本地。主机存在于测试实验室中。 云。主机从云提供程序配置。
状态 | 主机的状态。将在主机名称旁边显示一个指示符, 表示主机的当前状态。 可能状态有: 可操作。主机计算机已启动并正在运行。 不可操作。主机计算机已关闭。 不可用。没有关于主机状态的信息。
用户名 | 主机计算机上的系统用户的名称。 默认值: IUSR_METRO 备注: 仅对 UNIX 主机和从实验室管理的更早版本迁移来的任何主机显示系统用户名和密码。 最新添加的 Windows 主机 (此处不显示详细信息) 的系统用户名和密码与其余实验室管理系统的系统用户名和密码相同。

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
改进搜索结果的提示... ALM 帮助中心 ALM 帮助中心 ALM 帮助 16.00 全部查看本地帮助中心查看联机帮助中心后退在浏览器历史记录中后退前进在浏览器历史记录中前进删除突出显示的搜索项下一个主题转到下一个主题上一个主题转到上一个主题打印当前主题版本: