分享此页面

# 使用目标 IP 地址

分配目标 IP 地址是为了使给定网络上的所有主机地址拥有共同前缀。共同前缀定义 IP 地址的网络部分, 其余定义主机部分 (也称为本地部分) 。

上下文中提到的网络一词指的是跨越一个或多个物理网络的逻辑网络。IP 地址的网络部分标识站点, 本地部分标识该站点上的一台主机。

## 使用子网掩码

使用子网寻址的站点必须为每个网络指定 32 位子网掩码。如果网络将 IP 地址中的相应位视为网络地址的一部分, 则将子网掩码中的每个位设置为 1；如果网络将 IP 地址中的相应位视为主机 ID 的一部分, 则将子网掩码中的每个位设置为 0。

例如, 请考虑子网掩码

    11111111 11111111 0000000 0000000

(或以十进制表示, 255.255.0.0) 。此子网掩码指定前两个八位位组标识网络, 最后两个八位位组标识该网络上的主机。

您定义单个 IP 地址时添加的子网掩码 255.255.255.255 (或以二进制表示, 11111111 11111111 11111111 11111111) , 指定 IP 地址中的所有四个八位位组都标识网络和主机, 似乎没有子网掩码。实际上, 这意味着 Null 值使用确切 IP 地址确定性能测试目标。

父主题: 项目设置概述

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
改进搜索结果的提示... ALM 帮助中心 ALM 帮助中心 ALM 帮助 16.00 全部查看本地帮助中心查看联机帮助中心后退在浏览器历史记录中后退前进在浏览器历史记录中前进删除突出显示的搜索项下一个主题转到下一个主题上一个主题转到上一个主题打印当前主题版本: