分享此页面

# PERF_SERVER_GENERAL_MEASURES

此表存储由 Server General 监控器收集的数据。

此表存储有关 ALM 服务器行为的聚合的数据。每条记录描述在特定时间范围内对单个 ALM 节点的单次测量。表的列前缀是 `PSGM`。例如, `PSGM_SERVER_MACHINE_NAME`。

列名称 | 描述
--- | ---
SERVER_MACHINE_NAME | 收集数据的源 ALM 服务器。
START_TIME | 记录时间范围的开始时间。
END_TIME | 记录时间范围的结束时间。
MEASURE_NAME | 测量名称。 可用值: MEMORY_USAGE ACTIVE_THREADS ACTIVE_PROJECT_SESSION THREAD_TOTAL_TIME THREAD_CPU_TIME FREC_REQUEST_CALL_TOTAL_TIME DB_TIME FS_TIME
AVG | 在时间范围期间测量的平均值。
MIN | 在时间范围期间测量的最小值。
MAX | 在时间范围期间测量的最大值。
COUNT | 在时间范围期间计算测量的次数。

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
改进搜索结果的提示... ALM 帮助中心 ALM 帮助中心 ALM 帮助 16.00 全部查看本地帮助中心查看联机帮助中心后退在浏览器历史记录中后退前进在浏览器历史记录中前进删除突出显示的搜索项下一个主题转到下一个主题上一个主题转到上一个主题打印当前主题版本: