分享此页面

# 项目设置详细信息对话框

此对话框使您能够配置项目的设置。

访问 | 在“实验室管理”侧栏上的实验室设置下方，选择项目设置。 在网格中右键单击项目，并选择项目设置详细信息。
重要信息 | “Controller 选项”页仅在登录到特定项目时才可用。在实验室管理中不能设置 Controller 选项。
相关任务 | 创建项目
另请参见 | 项目设置概述

常用元素

常用用户界面元素如下所述：

UI 元素 | 描述
--- | ---
| 保存。保存详细信息。
| 第一个/上一个/下一个/最后一个实体。使您能够浏览项目列表。 对以下项可用：仅 实验室管理
| 拼写检查。检查选定单词或文本框的拼写。
| 同义词库。显示选定单词的同义词、反义词或相关词。
| 拼写选项。使您能够配置拼写检查方式。
| 字段搜索。允许您搜索指定的字段名称。支持带星号“*”和问号“?”的通配符搜索。 例如: `a*b` 将返回 `acb` 和 `adefb`；`a?b` 将返回 `acb`
项目 | 项目的名称。

详细信息页

此页显示有关所选项目的常规详细信息。有关详细信息，请参见项目设置模块字段。

LoadRunner Enterprise 目标 IP 页面

此页使您能够定义用作性能测试目标的 IP 地址。

重要信息 | 目标 IP 只能在 LoadRunner Enterprise 主机上定义，不能在独立 Load Generator 上定义。
相关任务 | 创建项目
另请参见 | 使用目标 IP 地址

用户界面元素如下所述:

UI 元素 | 描述
--- | ---
| 新建。打开“新建目标 IP”对话框，使您能够定义 IP 以用作性能测试目标。
| 编辑。打开“目标 IP 详细信息”对话框，使您能够查看和编辑所选目标 IP 的详细信息。
| 删除。使您能够删除所选目标 IP。
| 刷新。刷新网格使之显示最新信息。
IP | 目标 IP 地址。
掩码 | 每个网络的 32 位子网掩码。

LoadRunner Enterprise VUD 事务页面

通过该页面，您可以跟踪项目中的 LoadRunner Enterprise VUD 事务。

用户界面元素如下所述:

UI 元素 | 描述
--- | ---
操作 | 执行的 VUD 操作。有关可能的操作的详细信息，请参见 VUD 操作。
正用于运行 ID | 当前正在运行 VUD 的测试运行的 ID。
所有者运行 ID | 最初发出 VUD 的测试运行的 ID。
发布日期 | 发生事务的日期。
负责人用户名 | 负责事务的用户或自动系统进程。
令牌唯一 ID | 标识属于同一事务的所有操作。 备注: 在一个使用 VUD 的常规运行中，有三个操作：已发出、待定和已过期。每个操作都将有不同事务 ID，但令牌 ID 相同。
更新的正在使用 VUD 数 | 当前作为事务结果而在运行的 VUD 数。
更新的待定 VUD 数 | 当前作为事务结果而处于待定状态的 VUD 数。
更新的项目限制数 | 作为事务结果的项目 VUD 限制数。
VUD 数量 | 操作中涉及的 VUD 数量。
VUD 事务 ID | 操作 ID。

返回页首

## VUD 操作

下表列出可能的 VUD 操作。

UI 元素 | 描述
--- | ---
已分配 | 管理员已添加到项目 VUD 限制数中的 VUD。
已取消分配 | 管理员已从项目 VUD 限制数中删除的 VUD。
已过期 | 在 24 小时的有效期结束后已从许可证中删除的 VUD。 备注: 超过 24 小时的性能测试中涉及的 VUD 将继续运行到测试完成为止才过期。
已发出 | 已添加到性能测试中的 VUD。 备注: 性能测试中涉及的所有 VUD，不管它们是否已经开始运行，都将视为从测试开始时发出。 已发出的 VUD 数会相应地减少项目 VUD 限制数。 所有未使用的 VUD 都将在测试结束时返回到项目 VUD 限制数中。
待定 | 已经完成测试运行但由于 24 小时有效期尚未结束而仍可供将来使用的 VUD。
已退回 | 已发出但测试中未使用的 VUD。这些 VUD 将返回到项目 VUD 限制数中，并且可能在以后的某日重新发出。
已重用 | 正在运行且处于待定状态的 VUD。 备注: ALM LoadRunner Enterprise 首先重用处于待定状态的 VUD，然后再发出新的 VUD。例如，假定将性能测试定义为包括 100 个 VUD，而当前项目限制是 200 个，且 25 个 VUD 目前处于待定状态，则 ALM LoadRunner Enterprise 首先重用 25 个待定 VUD，再从许可证中仅发出 75 个 VUD。新限制将是 125 个。

时间段设置页

此页使您能够配置时间段设置。

用户界面元素如下所述：

UI 元素 | 描述
--- | ---
将警报发送给 | 应当接收时间段警报的用户： 时间段创建者。预留时间段的用户。 时间段修改者。上次修改时间段的用户。 项目管理员。预留时间段的项目的管理员。
警报规则 | 发送时间段警报的条件（两个条件必须同时具备）： 为失败的时间段发送警报，计划始于接下来的 <XX>小时。当时间段是其预定开始时间之内的 XX 小时时发送警报。 默认值：72 小时 最小值：12 小时 如果时间段处于失败状态至少以下时长，则 <XX>分钟时发送警报。当时间段无效时间达 XX 分钟时发送警报。 默认值：30 分钟 最大值：360 分钟（6 小时）
自动启动重试 | 如果链接到时间段的性能测试计划自动启动但不开始运行，则系统继续尝试自动启动测试，直到它开始成功运行为止。 自动启动重试选项使您能够指定系统应当何时停止尝试以自动启动测试。在任何情况下，只要时间段所剩时间小于等于 30 分钟就停止重试。 默认值：50%，即时间段过半时系统停止重试。 最大值：99%；最小值：1% 备注: 系统最多尝试三次重新启动性能测试。

历史记录页面

此页列出对项目的变更。有关详细信息，请参阅《Micro Focus Application Lifecycle Management 用户指南》: 历史记录选项卡。

返回页首

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
改进搜索结果的提示... ALM 帮助中心 ALM 帮助中心 ALM 帮助 17.0 全部查看本地帮助中心查看联机帮助中心后退在浏览器历史记录中后退前进在浏览器历史记录中前进删除突出显示的搜索项下一个主题转到下一个主题上一个主题转到上一个主题打印当前主题版本: