分享此页面

# 实验室资源概述

“实验室资源”模块使您能够定义、管理和维护用于 ALM 服务器端测试的测试资源。

使用不带实验室管理的 ALM 时，用户必须从其本地计算机控制测试。这种测试方法称为客户端执行。而通过实验室管理，用户可使用服务器端执行运行测试。设置测试主机后，用户即可使用 ALM 在远程服务器上计划和执行测试，无需用户干预。使用实验室管理功能，您可以设置和维护用于测试执行的主机和主机池。

测试主机/主机

测试主机用于运行测试并处理从这些测试中收集的数据。可以将主机定义为功能主机或性能主机。

功能主机和性能主机可用于下列目的：

功能主机（仅限 ALM Edition） | Business Process Testing。运行业务流程测试的测试主机。 QuickTest Professional。运行 QuickTest Professional 的测试主机。 Service Test。运行 Service Test 的测试主机。 系统测试。运行系统测试的测试主机。 UFT One。运行 United Functional Testing 的测试主机。 VAPI-XP。运行 VAPI-XP 的测试主机。 备注: 您必须向 ALM 注册测试主机，以使其可用于功能测试。请参见使用 ALM 实验室服务。 可以阻止自动选择功能测试主机。 可以为特定用户预留主机，以便其他用户无法选择预留主机。
性能主机 | Controller。用于管理性能测试的测试主机。在测试运行期间，Controller 向 Load Generator 发出指示，包括要运行哪些脚本、每个脚本运行多少个 Vuser 以及何时启动和停止脚本运行。每个测试只有一个 Controller。 Load Generator。在测试期间运行 Vuser 的测试主机。一个给定测试可以有多个 Load Generator。 Data Processor。用于处理和发布在测试运行期间收集的数据的测试主机。 备注: 为提供更大的灵活性（尤其是在缺少资源的地方），可以向性能主机分配双重用途，如 Controller 和 Load Generator。通常，这不是建议的做法，并且只适合 Vuser 数量很少的测试。分配主机时，系统先尝试使用单功能主机，后尝试使用 Controller 和 Load Generator 的双用途主机。 尽管有可能将主机同时设置为 Controller 和 Data Processor，但建议为数据处理设置独立主机。 位于防火墙后的主机或 UNIX 主机只能用作 Load Generator。

测试主机/主机模块在实验室管理和 ALM 项目中均可用。

有关管理测试主机的任务详细信息，请参见如何管理测试主机。

主机池

主机池是一组测试主机。每个项目有一个主机池。管理主机池时，了解可用资源总数很重要。

如果将此池用于涉及性能测试的项目，则该池必须包含至少一个 Controller、一个 Load Generator 和一个 Data Processor。因为主机可能有双重功能，所以建议池的其他主机中至少有一个主机可以完全专用作 Controller。

对以下项可用: 仅限实验室管理。

有关管理主机池的任务详细信息，请参见如何管理主机池。

云帐户

云帐户是使用云提供程序的实际帐户的实验室管理版本。

云模板

云模板是一组表示特定类型云主机的详细信息。

时间段

在运行测试或在主机计算机上执行维护时，这些任务所需的资源必须可用并且必须在项目和许可证限制范围内。“时间段”模块允许您提前预留资源，以确保在您准备执行这些任务时所需的资源可用。

有两种类型的时间段：测试时间段和维护时间段。

- 预留测试时间段可确保功能或性能测试所需的资源在需要运行测试时可用。在 ALM 项目中仅预留测试时间段。

- 预留维护时间段可确保维护任务所需的资源在执行维护任务时可用。在实验室管理项目中预留维护时间段。

有关预留时间段的详细信息，请参见如何预留时间段。

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
改进搜索结果的提示... ALM 帮助中心 ALM 帮助中心 ALM 帮助 17.0 全部查看本地帮助中心查看联机帮助中心后退在浏览器历史记录中后退前进在浏览器历史记录中前进删除突出显示的搜索项下一个主题转到下一个主题上一个主题转到上一个主题打印当前主题版本: