Partager cette page

# Débogage des tests et des flux - Présentation

Vous pouvez déboguer un test de processus métier ou un flux comptant un ou plusieurs composants métier automatisés en exécutant ces composants en mode Déboguer dans le module Plan de test.

Note : Le débogage des composants relevant d’une automatisation API n’est pas pris en charge. Vous pouvez déboguer des composants dont l’automatisation est de type GUI par mot clé et GUI scriptée.

Le débogage intervient généralement une fois que l’ingénieur chargé de l’automatisation a vérifié que les composants peuvent être exécutés séparément dans l’outil de test adéquat (par exemple, UFT One) et que tous les composants présentent le statut Prêt.

Le débogage permet de s’assurer que le test est exécuté correctement et de repérer les erreurs ayant pu survenir pendant l’élaboration du test. Vous pouvez, par exemple, vérifier l’ordre logique des composants métier dans le test, les pré-conditions et post-conditions nécessaires pour chaque composant, ainsi que l’adéquation des valeurs de paramètre de composant (tout particulièrement lorsque des valeurs de sortie sont utilisées comme valeurs d’entrée dans autres composants).

Vous pouvez choisir d’exécuter chacun des composants métier du test ou du flux en mode Déboguer ou en mode Normal.

- Exécuté en mode Déboguer, un composant automatisé s’ouvre et s’interrompt immédiatement, ce qui vous permet (ou à un ingénieur chargé de l’automatisation) d’utiliser les outils de débogage disponibles dans l’outil de test pour déboguer le composant. À la fin de l’exécution d’un composant, le composant suivant s’ouvre immédiatement.

- En mode Normal, l’outil de test exécute toutes les étapes du composant l’une après l’autre, puis il ouvre le composant suivant. Vous ne pouvez pas accéder aux options de débogage lorsqu’un composant est exécuté en mode Normal.

Lorsque vous déboguez un test ou un flux, ALM ouvre l’outil de test. Le test est alors exécuté sur votre ordinateur local.

Note : Devant le premier composant avec automatisation GUI par mot clé ou GUI scriptée du test, ALM ouvre l’outil de test et charge les compléments adéquats à partir de la zone d’application associée à ce composant. Il suppose qu’il s’agit des compléments indiqués pour tous les composants du test.

À la fin d’une exécution de débogage, ALM ouvre la boîte de dialogue Informations d’exécution de débogage dans laquelle sont affichés les composants métier qui ont réussi le test et qui y ont échoué. Ces résultats sont fournis à des fins de débogage uniquement, c’est pourquoi ils ne sont pas stockés dans ALM. Pour plus d’informations sur l’interface utilisateur, voir Boîte de dialogue Informations d’exécution de débogage.

Pour plus d’informations, voir Comment déboguer des tests et des flux contenant des composants automatisés.

Conseil : Vous pouvez également utiliser l’outil de test (par exemple, UFT One) pour exécuter et déboguer séparément des composants métier. Pour plus d’informations sur l’exécution et le débogage de composants dans UFT One, voir le manuel Micro Focus Unified Functional Testing User Guide.

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
Conseils pour améliorer vos résultats de recherche... ALM Help Center ALM Help Center Aide ALM 16.00 Tout Afficher le centre d’aide local Afficher le centre d’aide en ligne arrière Revenir en arrière dans l’historique de navigation avant Avancer dans l’historique de navigation Désactiver la mise en surbrillance dans les résultats de recherche rubrique suivante Atteindre la rubrique suivante rubrique précédente Atteindre la rubrique précédente Imprimer la rubrique actuelle Version :