Partager cette page

# Intégration UFT Mobile

Ce section décrit comment configurer ALM pour exécuter les tests de vos applications mobiles directement depuis ALM. Ces tests accèdent aux appareils et applications mobiles à partir de votre serveur UFT Mobile et affichent les résultats des tests dans ALM.

Dans cette rubrique :

## Activation de l’UFT Mobile

Cette section décrit comment configurer ALM pour exécuter des tests de vos applications mobiles directement depuis ALM.

Note : Lorsque vous travaillez avec l’extension UFT Mobile depuis ALM, le serveur ALM doit s’aligner sur l’heure du serveur UFT Mobile.

Pour plus de détails sur la façon d’utiliser l’intégration UFT Mobile à partir d’ALM, voir Boîte de dialogue UFT Mobile.

1. Définir ALM les paramètres de configuration pour UFT Mobile

   Dans l’onglet Configuration du site, définissez les paramètres de configuration suivants :

   Paramètre | Description
   --- | ---
   MOBILE_CENTER_SERVER_HOST | Saisissez l’adresse IP du serveur UFT Mobile ou le FQDN (nom de domaine entièrement qualifié).
   MOBILE_CENTER_SERVER_PORT | Entrez le numéro de port du serveur UFT Mobile.
   MOBILE_CENTER_SSL_ENABLED | Si UFT Mobile utilise une connexion SSL (commençant par https:), réglez ce paramètre sur « O ». Si SSL n’est pas utilisé, mettez-le sur « N ».
   COMMUNICATION_SECURITY_PASSPHRASE | Si la communication entre le serveur ALM et UFT Mobile est activée après authentification par un jeton d’authentification unique (SSO), saisissez la valeur appropriée. Note : La même valeur doit être définie dans UFT Mobile (Administration > Paramètres > Général > Chaîne d’ouverture de session unique). Pour plus de détails, consultez l’Aide UFT Mobile. La fonction d’accès anticipé multi-projets d’UFT Mobile : Si vous utilisez la fonction multi-projets, la même valeur doit être définie dans UFT Mobile > Gestion de projet > Paramètres globaux > Général > Chaîne d’ouverture de session unique.

   Pour plus de détails sur la définition des paramètres du site ALM, voir Définition des paramètres de configuration d’ALM.

1. Définir les adresses e-mail des utilisateurs autorisés

   1. Dans Administration du site, cliquez sur l’onglet Projets du site.

   2. Dans l’onglet Détails de l’utilisateur, veillez à définir une adresse e-mail pour chaque utilisateur. L’adresse e-mail doit correspondre à l’adresse e-mail définie dans UFT Mobile (Administration > Utilisateurs).

      Pour plus d’informations sur la configuration des utilisateurs dans l’Administration du site, voir Ajout d’un nouvel utilisateur.

      Pour plus d’informations sur la configuration des utilisateurs dans UFT Mobile, voir Aide UFT Mobile.

1. Activez l’extension UFT Mobile

   Créez un projet et activez l’« Extension ALM UFT Mobile ». Pour plus d’informations, voir Création de projets et Activation d’extensions pour un projet.

1. Personnaliser un projet activé par UFT Mobile (facultatif)

   Vous pouvez personnaliser les paramètres d’un projet activé par UFT Mobile en remplaçant les valeurs des paramètres de configuration définis dans l’onglet Configuration du site. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de définir un projet avec une adresse IP de serveur différente de celle de vos autres projets.

   Vous personnalisez votre projet à l’aide de la page Configuration UFT Mobile dans Personnalisation du projet. Pour plus d’informations, voir Configuration d’un projet activé UFT Mobile.

Retour en haut

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
Conseils pour améliorer vos résultats de recherche... ALM Help Center ALM Help Center Aide ALM 16.00 Tout Afficher le centre d’aide local Afficher le centre d’aide en ligne arrière Revenir en arrière dans l’historique de navigation avant Avancer dans l’historique de navigation Désactiver la mise en surbrillance dans les résultats de recherche rubrique suivante Atteindre la rubrique suivante rubrique précédente Atteindre la rubrique précédente Imprimer la rubrique actuelle Version :