Partager cette page

# Catégories de paramètres

Vous trouverez ci-après une description des catégories de paramètre pour Business Process Testing.

Catégories de paramètres | Paramètre et description
--- | ---
Entrée/Résultat Il est possible de relier les paramètres d’entrée et de sortie de manière à rendre les données disponibles entre composants métier ou flux d’un même test de processus métier. Voir Exemples de liaison des paramètres. | Les paramètres d’entrée permettent de définir les données utilisées par un composant ou un flux et fournies à partir d’une source externe. Lorsque vous créez des composants, des tests et des flux, vous définissez la manière dont les valeurs sont fournies pour les paramètres d’entrée. Un paramètre d’entrée peut recevoir : une valeur par défaut prédéfinie, si aucune autre valeur n’est fournie par le test ou le flux ; une valeur de paramètre de sortie renvoyée antérieurement dans le flux ou le test par un composant ou un flux ; une valeur de paramètre fournie au niveau du test ou du flux, lorsque le test ou le flux est exécuté. Les paramètres de sortie permettent de transmettre des valeurs de données extraites d’une étape de composant ou d’un flux (la source) comme paramètres d’entrée au composant ou flux suivant (la cible) pendant l’exécution du test. Note : Vous ne pouvez pas définir une valeur par défaut pour un paramètre de sortie.
Composant, flux et test Vous pouvez utiliser des paramètres au niveau du composant, au niveau de flux et au niveau du test. Les paramètres peuvent être promus d’un niveau au niveau suivant. Voir Promotion des paramètres. | Les paramètres de composant sont des paramètres définis dans un composant. Il peut s’agir de paramètres d’entrée ou de paramètres de sortie. Ces paramètres sont disponibles pour : toutes les étapes suivantes du même composant ; les composants suivants d’un flux ou d’un test, à condition que : Le paramètre de composant est défini comme paramètre de sortie dans le test ou le flux en cours, et comme paramètre d’entrée dans le composant suivant du test ou du flux en cours. Le paramètre de sortie du test ou du flux en cours est lié au paramètre d’entrée du composant suivant dans le test ou le flux en cours. Les paramètres de flux sont des paramètres définis dans un flux. Ces paramètres sont disponibles pour tous les composants du flux. Il peut s’agir de paramètres d’entrée ou de paramètres de sortie. Les paramètres de test sont des paramètres définis dans un test de processus métier. Ces paramètres sont disponibles pour tous les composants et les flux du test. Les paramètres de test peuvent être uniquement des paramètres d’entrée.
Local Les valeurs de paramètre local ne sont pas disponibles en dehors du composant dans lequel elles sont définies. | Les valeurs de paramètre local sont définies dans un composant métier et accessibles par ce composant uniquement. Le paramètre local est destiné à être utilisé dans une seule étape ou partagé entre plusieurs étapes de composant, notamment comme paramètre de sortie dans une étape et paramètre d’entrée dans une étape ultérieure. Ce type de paramètre est utilisé généralement lors de l’utilisation de composants UFT One automatisés dans un affichage GUI par mot clé. Pour plus d’informations, voir Composants relevant de l’automatisation GUI par mot-clé.

Rubrique parent : Traitement des données - Présentation

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
Conseils pour améliorer vos résultats de recherche... ALM Help Center ALM Help Center Aide ALM 16.00 Tout Afficher le centre d’aide local Afficher le centre d’aide en ligne arrière Revenir en arrière dans l’historique de navigation avant Avancer dans l’historique de navigation Désactiver la mise en surbrillance dans les résultats de recherche rubrique suivante Atteindre la rubrique suivante rubrique précédente Atteindre la rubrique précédente Imprimer la rubrique actuelle Version :