Partager cette page

# Agent ALM Lab Service

Accès | Cliquez avec le bouton droit sur l’icône Lab Service dans la barre des tâches Windows et sélectionnez Paramètres.
Informations importantes | Vous pouvez utiliser la page Paramètres pour gérer la communication entre Lab Service et le serveur ALM.
Tâches connexes | Utilisation de ALM Lab Service
Voir aussi | ALM Lab Service - Présentation

Les éléments de l’interface utilisateur sont décrits ci-après.

Onglet Général

Cet onglet contient les paramètres généraux pour Lab Service.

Éléments de l’interface | Description
--- | ---
Section Paramètres du serveur | Serveur ALM. URL du serveur ALM permettant la communication avec Lab Service. L’URL doit utiliser ce format : `http(s)://<NomServeur>:<Port>/qcbin`
Section Paramètres d’hôte | Nom d’utilisateur de l’hôte. Nom d’utilisateur Windows à utiliser pour exécuter les tests ALM sur l’hôte. La barre oblique inversée \ ne doit pas être utilisée dans le nom. Note : L’utilisateur sélectionné doit disposer des autorisations suivantes : Créer des objets globaux. Toutes les autorisations COM. Autorisations de lecture/écriture pour le dossier de destination. Toutes les autorisations requises pour exécuter les tests du type souhaité. Par exemple, si vous envisagez d’exécuter des tests UFT One depuis ALM, l’utilisateur sélectionné doit disposer de toutes les autorisations requises pour exécuter les tests UFT One. Pour plus d’informations sur les autorisations requises pour chaque outil de test, consultez le manuel de l’utilisateur correspondant à l’outil de test approprié. Mot de passe de l’hôte. Mot de passe de l’utilisateur Windows. Ce champ est disponible uniquement si la connexion automatique est activée. Domaine hôte. Domaine de l’utilisateur Windows. Ce champ est disponible uniquement si la connexion automatique est activée.
Section Enregistrement de l’hôte | Nom de l’hôte. Nom utilisé par ALM pour identifier l’hôte de test. Message. Message envoyé à l’administrateur Lab Management. Enregistrer l’hôte. Ce bouton enregistre l’hôte de test avec le serveur ALM. Pour plus d’informations, voir Utilisation de ALM Lab Service.
Section Paramètres du journal | Emplacement des fichiers journaux. Répertoire dans lequel les journaux sont consignés. Le journal enregistre la progression des exécutions de test et des tâches de maintenance. Si l’emplacement n’existe pas, il est créé. Ce champ doit être défini. Note : Si les autorisations en écriture du chemin de l’emplacement des journaux ne contient pas le nom d’utilisateur défini à la section Paramètres d’hôte, l’exécution a lieu, mais aucun journal n’est généré. Niveau de consignation. Sélectionner un niveau de consignation dans le menu déroulant : Désactiver. Aucun journal n’est généré. Erreur. Seules les erreurs sont consignées dans le journal. Avertissement. Seuls les avertissements sont consignés dans le journal. Info. Seuls les avertissements et les informations d’ordre général sont consignés dans le journal. Verbose. Toutes les actions effectuées par l’agent Lab Service sont consignées dans le journal. Attention : Passer à un niveau supérieur de consignation peut avoir une incidence sur les performances. Il est conseillé de garder le niveau Erreur si vous n’avez pas besoin de générer des informations de débogage.

Onglet Proxy

Cet onglet permet d’entrer les informations du serveur proxy si votre hôte de test doit communiquer avec ALM par le biais d’un serveur proxy.

Éléments de l’interface (dans l’ordre d’affichage) | Description
--- | ---
Aucun proxy | Sélectionner cette option si l’hôte de test communique directement avec le serveur ALM.
Configuration manuelle du proxy | Sélectionner cette option si l’hôte de test communique avec le serveur ALM par le biais d’un serveur proxy. Si vous sélectionnez cette option, vous devez entrer un type de proxy et un serveur proxy, et utiliser facultativement un nom d’utilisateur et un mot de passe.
Type de proxy | Protocole utilisé pour la communication entre l’hôte de test et le serveur proxy.
Serveur proxy : <numéro de port> | Nom ou adresse IP de l’hôte du serveur proxy. Assurez-vous d’entrer un numéro de port dans le champ de droite.
Le serveur proxy requiert un mot de passe | Sélectionner cette option si la communication avec le serveur proxy requiert l’authentification. Si vous sélectionnez cette option, vous devez entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe pour le serveur proxy.
Nom d’utilisateur | Nom d’utilisateur utilisé pour l’authentification sur le serveur proxy.
Mot de passe | Mot de passe pour le nom d’utilisateur fourni.

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
Conseils pour améliorer vos résultats de recherche... ALM Help Center ALM Help Center Aide ALM 16.00 Tout Afficher le centre d’aide local Afficher le centre d’aide en ligne arrière Revenir en arrière dans l’historique de navigation avant Avancer dans l’historique de navigation Désactiver la mise en surbrillance dans les résultats de recherche rubrique suivante Atteindre la rubrique suivante rubrique précédente Atteindre la rubrique précédente Imprimer la rubrique actuelle Version :