Partager cette page

# Installation de ALM Lab Service

Cette tâche explique comment installer ALM Lab Service.

Note : Pour modifier ou désinstaller ALM Lab Service, voir Modifier ou désinstaller ALM Lab Service.

Installer Lab Service à l’aide de l’assistant d’installation de ALM Lab Service

1. Téléchargez le fichier d’installation MSI de ALM Lab Service à partir de la page Compléments ALM. Sélectionnez le chemin d’installation qui correspond à votre système d’exploitation.

   Note : Pour être compatibles, les versions de Lab Service et du serveur ALM auquel vous vous connectez doivent être identiques. Si votre version de Lab Service est différente de la version du serveur ALM, la grille Hôtes/Hôtes de test indique que l'hôte de test est Non disponible.

2. Exécutez le fichier d’installation MSI. ALM Lab Service - Assistant Installation affiche la page Bienvenue.

   Note :

   - Vous devez disposer des autorisations d’administrateur sur l’ordinateur.

   - Vous devez désactiver le contrôle de compte d’utilisateur (UAC).

   Cliquez sur Suivant.

3. L’écran Dossier de destination s’affiche.

   Indiquez le dossier dans lequel vous souhaitez installer Lab Service. Pour changer de dossier de destination, cliquez sur Modifier.

   Note : Vous devez disposer des autorisations de lecture/écriture pour le dossier de destination.

   Pour effectuer l’installation dans le dossier affiché, cliquez sur Suivant.

4. L’écran Installation personnalisée s’affiche.

   À ce stade de l’installation, vous pouvez activer la fonction Connexion automatique de Lab Service. Cliquez sur l’icône de la case à cocher Connexion automatique et sélectionnez Activer cette fonctionnalité. Pour plus d’informations sur la connexion automatique, voir Connexion automatique.

   Cliquez sur Suivant.

5. L’écran Confirmer les paramètres s’affiche.

   Pour vérifier ou modifier des paramètres, cliquez sur Précédent.

   Pour valider les paramètres et lancer le processus d’installation, cliquez sur Suivant.

   La page Installation s’affiche et les fichiers de Micro Focus ALM Lab Service sont installés sur votre ordinateur.

6. Une fois l’installation terminée, la boîte de dialogue Paramètres ALM Lab Service s’affiche, ainsi que l’écran Fin.

   Vous pouvez entrer les paramètres de l’hôte dans la boîte de dialogue Paramètres HP ALM Lab Service. Cliquez ensuite sur OK. Pour plus d’informations sur l’interface utilisateur de la page Paramètres Lab Service, voir Agent ALM Lab Service.

   Note :

   - Il est conseillé de configurer les paramètres Lab Service à ce stade, mais vous pouvez également le faire ultérieurement. L’agent ne fonctionnera pas tant que les paramètres ne seront pas configurés.
   - Si vous activez la fonction Connexion automatique pendant l’installation, vous serez invités à redémarrer votre ordinateur. Veillez à entrer les informations nécessaires à la page Paramètres HP ALM Lab Service avant le redémarrage.

   L’installation de Lab Service est terminée. Cliquez sur Terminer sur l’écran Fin. L’icône de barre d’état système Lab Service apparaît dans la barre des tâches Windows.

Installer Lab Service à l’aide d’une installation automatisée

Sur la ligne de commande, entrez la commande d’installation automatisée de Microsoft MSI :

    msiexec /i "<msi-location>/HpAlmLabService_x64.msi" /quiet SERVERNAME=http://<nom_serveur>:<port>/qcbin HOSTUSERNAME=<nom_utilisateur>

Note :

- Vous devez disposer des autorisations d’administrateur sur l’ordinateur.
- Vous devez désactiver le contrôle de compte d’utilisateur (UAC).

Les paramètres ALM suivants sont disponibles :

Paramètre | Description
--- | ---
HOSTUSERDOMAIN=<domaine> | Requis lorsque la fonction Connexion automatique est activée. Indique le domaine d’utilisateur de connexion.
HOSTUSERNAME=<nom_utilisateur> | Paramètre requis. Indique l’utilisateur qui doit être connecté pour l’exécution des tests sur l’hôte de test. Note : L’utilisateur sélectionné doit disposer des autorisations suivantes : Créer des objets globaux. Toutes les autorisations COM. Autorisations de lecture/écriture pour le dossier de destination. Toutes les autorisations requises pour exécuter les tests du type souhaité. Par exemple, si vous envisagez d’exécuter des tests UFT One depuis ALM, l’utilisateur sélectionné doit disposer de toutes les autorisations requises pour exécuter les tests UFT One. Pour plus d’informations sur les autorisations requises pour chaque outil de test, consultez le manuel de l’utilisateur correspondant à l’outil de test approprié.
HOSTUSERPASSWORD=<mot_de_passe> | Requis lorsque la fonction Connexion automatique est activée. Indique le mot de passe d’utilisateur de connexion.
ISAUTOLOGIN=1 | Activer la fonction Connexion automatique. Si la connexion automatique est activée, vous devez utiliser les paramètres HOSTUSERDOMAIN et HOSTUSERPASSWORD. Pour plus d’informations sur la connexion automatique, voir Connexion automatique.
LOGLEVEL=<niveau_consignation> | Configurer le niveau (<niveau_consignation>) auquel seront consignés les journaux de Lab Service. Prend en charge les niveaux de consignation suivants : erreur, désactiver, avertissement, info, verbose. Pour plus d’informations sur les niveaux de consignation, voir Agent ALM Lab Service.
LOGLOCATION="<répertoire_journaux>" | Configurer l’emplacement (<répertoire_journaux>) où seront consignés les journaux de Lab Service.
REGISTER=1 | Envoyer automatiquement une demande d’enregistrement au serveur ALM à l’issue de l’installation.
SERVERNAME=http://<nom_serveur>:<port>/qcbin | Paramètre requis. URL du serveur ALM. Exemple : `SERVERNAME=http://almserver1:8080/qcbin`

Des paramètres MSI standard supplémentaires sont disponibles. Entrez `msiexec /?` à partir de la ligne de commande pour plus d’informations.

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
Conseils pour améliorer vos résultats de recherche... ALM Help Center ALM Help Center Aide ALM 17.0 Tout Afficher le centre d’aide local Afficher le centre d’aide en ligne arrière Revenir en arrière dans l’historique de navigation avant Avancer dans l’historique de navigation Désactiver la mise en surbrillance dans les résultats de recherche rubrique suivante Atteindre la rubrique suivante rubrique précédente Atteindre la rubrique précédente Imprimer la rubrique actuelle Version :