Partager cette page

# Utilisation d’adresses IP cibles

Des adresses IP cibles sont affectées pour que les adresses de tous les hôtes d’un réseau donné partagent un même préfixe. Ce dernier définit la partie réseau de l’adresse IP, et le reste définit la partie hôte (également appelée partie locale).

Dans ce contexte, le terme réseau fait référence à un réseau logique pouvant couvrir un ou plusieurs réseaux physiques. La partie réseau d’une adresse IP identifie un site, et la partie locale identifie un hôte unique de ce site.

## Utilisation de masques de sous-réseau

Un site qui utilise l’adressage de sous-réseau doit définir un masque de sous-réseau de 32 bits pour chaque réseau. Chaque bit du masque de sous-réseau est réglé sur 1 si le réseau traite le bit correspondant dans l’adresse IP comme faisant partie de l’adresse réseau ou sur 0 s’il le traite comme faisant partie de l’identifiant de l’hôte.

Envisageons le masque de sous-réseau suivant, par exemple,

    11111111 11111111 0000000 0000000

(ou au format décimal, 255.255.0.0). Ce masque de sous-réseau indique que les deux premiers octets identifient le réseau et les deux derniers identifient l’hôte sur le réseau.

Le masque de sous-réseau 255.255.255.255 (ou au format binaire, 11111111 11111111 11111111 11111111), que vous ajoutez lors de la définition des adresses IP individuelles, indique que les quatre octets de l’adresse IP identifient le réseau et l’hôte comme s’il n’y avait pas de masque de sous-réseau. Dans la pratique, cela signifie que nul utilise l’adresse IP exacte des tests de performance cibles.

Rubrique parent : Paramètres des projets - Présentation

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
Conseils pour améliorer vos résultats de recherche... ALM Help Center ALM Help Center Aide ALM 17.0 Tout Afficher le centre d’aide local Afficher le centre d’aide en ligne arrière Revenir en arrière dans l’historique de navigation avant Avancer dans l’historique de navigation Désactiver la mise en surbrillance dans les résultats de recherche rubrique suivante Atteindre la rubrique suivante rubrique précédente Atteindre la rubrique précédente Imprimer la rubrique actuelle Version :