このページを共有

# ［プロジェクト設定の詳細］ダイアログ・ボックス

このダイアログ・ボックスを使用すると、プロジェクトの設定を行うことができます。

アクセス方法 | ラボ管理サイドバーの［ラボ設定］で、［プロジェクト設定］を選択します。 グリッド内のプロジェクトを右クリックし、［プロジェクト設定の詳細］を選択します。
重要な情報 | ［Controller のオプション］ページは、特定のプロジェクトにログインした場合にのみ利用できます。ラボ管理では、Controller のオプションを設定できません。
関連タスク | 「プロジェクトを作成する方法」
参照情報 | 「プロジェクトの設定の概要」

共通要素

次に、共通ユーザ・インタフェース要素について説明します。

UI 要素 | 説明
--- | ---
| 保存: 詳細を保存します。
| 最初のエンティティ/前のエンティティ/次のエンティティ/最終エンティティ: プロジェクトのリストの間を移動できます。 利用場所: ラボ管理 のみ。
| スペル・チェック: 選択した単語またはテキスト・ボックスのスペルをチェックします。
| 類語辞典: 選択した単語の類義語、反義語、関連語が表示されます。
| スペル・オプション: スペル・チェックの方法を設定できます。
| フィールド検索: 指定したフィールド名を検索できます。アスタリスク「*」と疑問符「?」を使用したワイルドカード検索をサポートします。 例: `a*b` は `acb` と `adefb` を返し、`a?b` は `acb` を返します。
プロジェクト | プロジェクトの名前。

［詳細］ページ

このページには、選択したプロジェクトの一般的な詳細が表示されます。詳細については、「プロジェクト設定モジュールのフィールド」を参照してください。

［PC ターゲット IP］ページ

このページを使用すると、パフォーマンス・テストのターゲットとして使用する IP アドレスを定義できます。

重要な情報 | ターゲット IP を定義できるのは、LoadRunner Enterprise host のみで、スタンドアロン Load Generator では定義できません。
関連タスク | 「プロジェクトを作成する方法」
参照情報 | 「ターゲット IP アドレスの使用」

次にユーザ・インタフェース要素について説明します。

UI 要素 | 説明
--- | ---
| 新規: ［新規ターゲット IP］ダイアログ・ボックスが開き、パフォーマンス・テストのターゲットとして使用する IP アドレスを定義できます。
| 編集: ［ターゲット IP 詳細］ダイアログ・ボックスが開き、選択したターゲット IP の詳細を表示、編集できます。
| 削除: 選択したターゲット IP を削除できます。
| 更新: 最新の情報が表示されるように、グリッドを更新します。
IP | ターゲット IP アドレス。
マスク | 各ネットワークの 32 ビットのサブネット・マスク。

［PC VUD トランザクション］ページ

このページを使用すると、プロジェクト内の PC VUD トランザクションを追跡できます。

次にユーザ・インタフェース要素について説明します。

UI 要素 | 説明
--- | ---
アクション | 実行する VUD アクション。可能なアクションの詳細については、「VUD のアクション」を参照してください。
使用中の実行 ID | VUD を現在実行しているテスト実行の ID。
所有者実行 ID | VUD を最初に発行したテスト実行の ID。
発生日 | トランザクションが発生した日付。
責任者のユーザ名 | トランザクションを担当するユーザまたは自動化されたシステム・プロセス。
トークンの一意の ID | 同じトランザクションに属するすべてのアクションを識別します。 注: VUD を使用する 1 つの通常の実行で、発行済み、保留中、期限切れの 3 つのアクションがあります。これらの各アクションには、異なるトランザクション ID が設定されますが、トークン ID は同じです。
更新された使用中の VUD | トランザクションの結果実行中の VUD の現在の数。
更新された保留中の VUD | トランザクションの結果保留中の状態にある VUD の現在の数。
更新されたプロジェクトの上限 | トランザクションの結果によるプロジェクトの VUD の上限。
VUD 数 | アクションに関わる VUD の数。
VUD トランザクション ID | アクション ID。

先頭に戻る

## VUD のアクション

次の表に、可能な VUD アクションの一覧を示します。

UI 要素 | 説明
--- | ---
割り当て済み | 管理者によってプロジェクトの VUD 数の上限に追加された VUD 数。
割り当て解除済み | 管理者によってプロジェクトの VUD 数の上限から削除された VUD 数。
期限切れ | 24 時間の有効期間終了後にライセンスから削除される VUD 数。 注: 24 時間を超えるパフォーマンス・テストに関わる VUD は、期限が切れても完了するまで実行し続けます。
発行済み | パフォーマンス・テストに追加される VUD 数。 注: パフォーマンス・テストに関わるすべての VUD は、実行が開始されていたかどうかに関わらず、テストの開始時点から発行されているものと見なされます。 発行済みの VUD 数によって、プロジェクトの VUD 数の上限は減ります。 未使用のすべての VUD は、テストの完了時点でプロジェクトの VUD 数の上限に返されます。
保留中 | テスト実行は完了したが、24 時間の有効期間が終了していないため、今後さらに利用できる VUD 数。
返却済み | 発行済みで、テストで未使用の VUD 数。これらの VUD は、プロジェクトの VUD 数の上限に返され、後日再発行される可能性があります。
再使用済み | 保留中の状態の VUD から差し引かれる実行中の VUD 数。 注: ALM LoadRunner Enterprise は、新しい VUD を発行する前に、保留中の状態の VUD を再利用します。たとえば、100 個の VUD を含むパフォーマンス・テストを定義するとします。ここで、現在のプロジェクトの上限は 200 で、25 個の VUD が現在保留中の状態です。ALM LoadRunner Enterprise は、この場合最初に 25 個の保留中の VUD を再利用し、ライセンスからは 75 個のみ発行します。新しい上限は 125 個になります。

［タイムスロットの設定］ページ

このページを使用すると、タイムスロットの設定を行うことができます。

次にユーザ・インタフェース要素について説明します。

UI 要素 | 説明
--- | ---
警告の送信先 | タイムスロット警告を受信する必要があるユーザ。 タイムスロットの作成者: タイムスロットを予約したユーザ。 タイムスロットの変更者: タイムスロットを最後に変更したユーザ。 プロジェクト管理者: タイムスロットが予約されたプロジェクトの管理者。
警告のルール | タイムスロット警告を送信する条件 (両方の条件を保持する必要があります) 。 今後 <XX> 時間以内に開始予定のタイムスロットの失敗で警告を送信: タイムスロット開始予定の XX 時間以内に警告を送信します。 標準設定値: 72 時間 最小値: 12 時間 タイムスロットが失敗状態になって <XX> 分経過したら警告を送信: タイムスロットが XX 分間無効になったら警告を送信します。 標準設定値: 30 分 最大値: 360 分 (6 時間)
自動起動の再試行 | タイムスロットにリンクされているパフォーマンス・テストの自動起動が予定されているが、実行を開始しない場合、システムは正常に実行されるまで、テストの自動起動を試行し続けます。 ［自動起動の再試行］オプションでは、システムがテストの自動起動の試行を停止する必要があります。いずれの場合でも、タイムスロットの残りが 30 分以内になると、再試行は停止されます。 標準設定値: 50%、つまり、タイムスロットの半分が経過すると、システムは再試行を停止します。 最大値: 99%、最小値: 1% 注: システムは、最大 3 回パフォーマンス・テストの再起動を試みます。

履歴ページ

このページには、プロジェクトに加えられた変更の一覧が表示されます。詳細については、『Micro Focus Application Lifecycle Management ユーザーズ・ガイド』の「［履歴］タブ」を参照してください。

先頭に戻る

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
検索結果の改善のヒント... ALM ヘルプセンター ALM ヘルプセンター ALM ヘルプ 16.00 すべてローカル・ヘルプセンターの表示オンライン・ヘルプセンターの表示戻るブラウザ履歴で元に戻る進むブラウザ履歴で前に進む検索の強調表示を解除次のトピック次のトピックに移動前のトピック前のトピックに移動現在のトピックを印刷バージョン: