このページを共有

# テスティング・ホストの管理方法

本項では、ALM で機能テストおよびパフォーマンス・テストをサーバ側実行する際に必要になるテスティング・ホストを作成、変更、監視する方法について説明します。

注:

- ホスト・モジュールは、ラボ管理 と ALM で表示されます。ただし、ALM では「テスティング・ホスト」と表示されます。ここでの説明は、ラボ管理 のホスト・モジュールを対象にしたものですが、ほとんどの機能は ALM のテスティング・ホスト・モジュールでも使用できます。

- ALM のテスティング・ホスト・モジュールを使用している場合、プロジェクトのホスト・プールに関連付けられているテスティング・モジュールのみが表示されます。

- ALM のエディション: 機能テスティング・ホストの管理は、ALM Edition のみで実行できます。ALM エディションとその機能の詳細については、『Micro Focus Application Lifecycle Management ユーザーズ・ガイド』の「ALM のエディション」を参照してください。使用している ALM のエディションを調べるには、ALM サイト管理者に問い合わせてください。

本タスクの内容

テスティング・ホストの追加

機能テストおよびパフォーマンス・テストをサーバ側で実行するには、テスティング・ホストを ALM に追加する必要があります。テスティング・ホストの概要については、「ラボ・リソースの概要」を参照してください。

テスト・ラボのホストを ALM に追加するには、次の手順を実行します。

1. 前提条件

   次の内容を確認します。

   - 必要なテスト・ツールがテスティング・ホストにインストールされている必要があります。インストール手順については、各テスト・ツールのドキュメントを参照してください。

   - リモートの場所にあるパフォーマンス・テスティング・ホストを追加する場合は、場所を［ラボ リソース］＞［場所］モジュールに追加する必要があります。タスクの詳細については、「ホストの場所を管理する方法」を参照してください。

   - 機能テスト用にホストを使用する場合、追加するテスティング・ホストに Micro Focus ALM Lab Service をインストールしておく必要があります。Micro Focus ALM Lab Service をダウンロードしてインストールするには、［ヘルプ］＞［ALM ツール］を選択してツール・アドインページを開き、［Micro Focus ALM Lab Service］リンクをクリックしてから、各オペレーティング・システム用のパッケージをダウンロードします。Micro Focus Lab Service のインストールの詳細については、「ALM Lab Service のインストール」を参照してください。

2. 新しいテスティング・ホストの作成

   ヒント: ホストのインポート機能を使用すると、ホストのリストを Excel ファイルから ALM にインポートできます。詳細については、「Excel を使用したテスティング・ホストのインポート 」を参照してください。

   ［ラボ リソース］＞［ホスト］を選択し、［新規テスティング ホスト］ボタンをクリックします。ユーザ・インタフェースの詳細については、「［新規テスティング ホスト］ダイアログ・ボックス」を参照してください。

   注: ALM プロジェクト内で作成されたホストは非公開ホストであり、同時に 1 つのホスト・プールにしか存在できません。

3. テスティング・ホストを登録します。

   機能テスティング・ホストを使用するには、セキュリティ上の理由から、ALM Lab Service を使用して機能テスティング・ホストを登録する必要があります。テスティング・ホストの登録後、テスティング・ホストの登録は ラボ管理 内で承認される必要があります。

   テスティング・ホストで［登録自動承認］フィールドを Y に設定した場合、ホストは登録時に自動承認されます。［登録自動承認］を N に設定した場合、［ステータス］フィールドを［登録済み］に変更すると登録作業が完了します。

   Lab Service でテスティング・ホストを登録する手順の詳細については、「ALM Lab Service の使用」を参照してください。

   注: 互換性を確保するには、Lab Service と接続先の ALM サーバが同じバージョンである必要があります。使用中の Lab Service のバージョンが ALM サーバと一致しない場合、［ホスト/テスティング ホスト］グリッドでテスティング・ホストが［利用不可］と表示されます。

パフォーマンス・テスト用にクラウドからホストをプロビジョニングする手順は、次を参照してください。

Excel を使用したテスティング・ホストのインポート

ALM または ラボ管理 では、テスティング・ホストのリストを Excel ファイル (.xls または .csv) からインポートできます。

1. Excel ファイルが、インポート機能によってそのカラムを認識、マップできるように設定されていることを確認します。

   - Excel ファイルの最初の行には、次の表に表示されるフィールド名または対応する論理名が含まれている必要があります。 (日付文字列は、大文字と小文字が区別されません。)

     フィールドの中には、必須のフィールド、あるいは必要または任意指定のフィールドがあります。

     - 必須は、Excel ファイルに必ずなければならないフィールドを示します。このフィールドを省略すると、インポートは失敗します。このフィールドのカラムのいずれかの行で値を省略すると、その特定の行のインポートが失敗します。

     - 必要は、Excel ファイルにある必要があるフィールドを示します。このフィールドを省略すると、コードによってすべての行に標準設定値が入ったフィールドが追加されます。フィールドを指定しても、このカラムのいずれかの行で値を省略すると、コードによってその行に標準設定値が追加されます。

     - 任意指定は、Excel ファイルにある必要がないフィールドを示します。このフィールドを省略しても、インポート手順に影響はありません。

   - 仮想、参照、無効なフィールドを表すフィールドは無視されます。

   - 空のカラムは許可されます。

   次のようにファイル内のカラムと値を設定します。

   フィールド名 | 論理名 | 値 | このフィールドの対象
   --- | --- | --- | ---
   HOST_NAME 必須 | 名前 | 任意の文字列 | テスティング・ホスト・マシンの有効な名前。
   HOST_PURPOSE 必須 | 用途 | Controller、Load Generator、QTP、Sprinter などがあります。 | テスティング・ホストの用途。 注: オプションの任意の組み合わせを指定できます。オプションは、スペースなしでセミコロンで区切る必要があります。 例: Controller; Data Processor; QTP
   HOST_STATE 必要 | ステータス | 稼働中 非稼働 利用不可 標準設定値: 稼働中 | テスティング・ホストの状態。
   HOST_INSTALLATION 必要 | インストール | Unified Functional Testing Unix Load Generator Windows Host Windows Standalone LG 標準設定値: Windows Host | テスティング・ホストのインストールのタイプ。 注: 次には、ダブル・スペースがあります。 「Windows <スペース><スペース> Host」 「Unix<スペース><スペース>Load Generator」
   HOST_PRIORITY 必要 | 優先度 | 1 - 優先度が最も低い 2, 3 ...8 9 - 優先度が最も高い 標準設定値: 5 | テスティング・ホストの優先度。
   HOST_SSL_ENABLED 必要 | SSL の有効化 | Y N 標準設定値: N | SSL の有効化。
   HOST_ USERNAME 任意指定 | ユーザ名 | 任意の文字列 | テスティング・ホストへのログインで使用するユーザ名。
   HOST_ PASSWORD 任意指定 | パスワード | 任意の文字列 | テスティング・ホストへのログインで使用するユーザ・パスワード。
   HOST_ DOMAIN 任意指定 | ドメイン | 任意の文字列 | テスティング・ホストのドメイン。
   HOST_ DESCRIPTION 任意指定 | 説明 | 任意の文字列 | テスティング・ホストの説明。

   次の表に指定したフィールドは、Excel ファイルに含めないでください。各ホストのインポート中に、これらのフィールドには標準設定値が割り当てられます。

   フィールド名 | 割り当てられる標準設定値
   --- | ---
   所属プール | 一般 (ALM プロジェクトから追加する場合は、プロジェクトのプール)
   場所 | 標準設定値

   注: これらのフィールドのデータが Excel ファイルに含まれている場合、そのデータは無視されます。特定のホストに関連しない標準設定値は、ホスト・モジュールで手動で変更する必要があります。

2. 次の手順でテスティング・ホストをインポートします。

   1. ［ラボ リソース］＞［ホスト］で［テスティング ホスト］＞［インポート］を選択します。

   2. ホストを含む Excel ファイルを参照し、［開く］をクリックします。

   インポート・プロセスの最後に、レポートにインポート結果が表示され、インポートされたホストがホスト・モジュールにリストされます。正常にインポートされなかったホストは、手動で追加する必要があります。

ラボ・リソースの詳細の変更/表示

［ラボ リソース］＞［ホスト］を選択してからグリッドのテスティング・ホストを選択し、［テスティング ホストの詳細］ボタンをクリックします。

ユーザ・インタフェースの詳細については、「［テスティング ホスト詳細］ダイアログ・ボックス」を参照してください。

テスティング・ホストに対するホスト接続のチェック

［ラボ リソース］＞［ホスト］を選択してから、グリッドのテスティング・ホストを右クリックして［ホストの確認］を選択します。

タスク・マネージャが開き、ホスト上で実行された各チェックの結果全体、［成功］または［失敗］が表示されます。

ホスト・チェックの進行状況は、ホスト・モジュールの［ホストのステータスの確認］タブで確認できます。

注: 機能ホストで実行可能なテストは、［ホストへの ping］のみです。

テスティング・ホストの用途と場所に基づいて、次のチェックが実行されます。

実行されるチェック | Load Generator ホスト | Controller ホスト | Data Processor ホスト | 機能ホスト
--- | --- | --- | --- | ---
通常 | UNIX | スタンドアロン | OFW
ホストに対する ping | はい | はい | はい | なし | はい | はい | はい
インストール済みのパッチ | はい | なし | なし | なし | はい | はい | なし
サービス | はい | なし | なし | なし | はい | はい | なし
パフォーマンス | はい | なし | なし | なし | はい | はい | なし
ファイアウォール越しのステータス | なし | なし | なし | はい | なし | なし | なし

あるいは、上記のチェックとともにホストから特定の URL への追加の接続チェックを実行できます。グリッド内のホストを右クリックし、［URL への接続性の確認］を選択して、URL を入力します。

例:

- 通常の URL: `http://www.website.com`

- マシン名: `machine22` または `http://machine22`

ホストの再起動

［ラボ リソース］＞［ホスト］を選択し、再起動するホストをグリッド内で右クリックして［ホストの再起動］を選択します。

ホストの再設定

注: 再設定可能なのはパフォーマンス・ホストのみです。

ホストを再設定すると、ホストのライセンス、LoadRunner Enterprise のシステム・ユーザ (IUSR_METRO) 、ホスト・マシンの通信セキュリティ・パスフレーズがリセットされます。

ホストを再設定するには、［ラボ リソース］＞［ホスト］を選択します。グリッド内の再設定するホストを右クリックし、［ホストの再設定］を選択します。

パフォーマンス・ホスト上のプロセスの終了

パフォーマンス・ホストでプロセスを終了するには、［ラボ リソース］＞［ホスト］を選択します。ホストを選択し、［プロセス］タブでプロセスを選択して、をクリックします。

テスティング・ホストのホスト・プールへのリンク

注: ホスト・プール管理は、ラボ管理でのみ使用できます。

次のいずれかの方法で、ラボ管理 でホスト・プールを設定できます。

- ホスト・モジュールからの場合: 1 つまたは複数のホスト・プールにテスティング・ホストをリンクできます。

- プール・モジュールからの場合: 各ホスト・プールに 1 つまたは複数のテスティング・ホストをリンクできます。詳細については、「ホスト・プールを管理する方法」を参照してください。

ホスト・モジュールからテスティング・ホストを 1 つまたは複数のホスト・プールにリンクするには、次の手順を実行します。

1. ［ラボ リソース］＞［ホスト］を選択します。

2. グリッドのホストを右クリックし、［テスティング ホストの詳細］を選択します。

3. ［所属プール］の横にある下向き矢印をクリックし、ホストを含めるプールを選択します。［OK］をクリックします。

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
検索結果の改善のヒント... ALM ヘルプセンター ALM ヘルプセンター ALM ヘルプ 16.00 すべてローカル・ヘルプセンターの表示オンライン・ヘルプセンターの表示戻るブラウザ履歴で元に戻る進むブラウザ履歴で前に進む検索の強調表示を解除次のトピック次のトピックに移動前のトピック前のトピックに移動現在のトピックを印刷バージョン: