このページを共有

# ラボ・リソースを管理する方法

本項では、パフォーマンス・テストの設計と実行に必要なラボ・リソースの管理方法について説明します。

注:

- ALM プロジェクト自体に特定のプロジェクトのテスティング・ホストを表示することもできます。

- ALM のエディション: 機能テスティング・ホストの管理は、ALM Edition のみで実行できます。

本タスクの内容

ラボ・リソースの追加

テストを設計、実行する前に、必要なリソースを ALM に追加する必要があります。この中には、ホスト、ホストが属するホスト・プール、ホストの場所、ファイアウォール越しの Load Generator の MI Listener が含まれます。ラボ・リソースの概要については、「ラボ・リソースの概要」を参照してください。

テスティング・ホストを追加する前に、次のことを確認してください。

- テスティング・ツールがテスティング・ホストにインストールされていること。

- 追加しているテスティング・ホストがリモートの場所にある場合、場所が［ラボ リソース］＞［場所］モジュールで追加されたこと。

- 追加するテスティング・ホストがファイアウォール越しにある場合、ホストは MI Listener 経由でパフォーマンス・ホストと通信します。MI Listener が［ラボ リソース］＞［MI Listener］モジュールで追加されたことを確認してください。

- 追加するテスティング・ホストに Micro Focus ALM Lab Service がインストールされていること。タスクの詳細については、「ALM Lab Service のインストール」を参照してください。

ヒント: ホストのインポート機能を使用すると、ホストのリストを Excel ファイルから ALM にインポートできます。詳細については、「ホスト・データの Excel からのインポート 」を参照してください。

ラボ・リソースを追加するには、次の手順を実行します。

1. 新しいリソースを作成します。

   - ラボ管理のラボ・リソースで、関連するリソース・モジュールを選択し、［新規＜リソース＞］ボタンをクリックします。詳細については、「［新規テスティング ホスト］ダイアログ・ボックス」を参照してください。

   - ALM で、［ラボ リソース］の［ホスト］モジュールを選択し、［新規ホスト］ボタンをクリックします。詳細については、「［新規テスティング ホスト］ダイアログ・ボックス」を参照してください。ALM で作成されたホストはプライベート・ホストであり、一度に 1 つのホスト・プールにしか存在できません。

2. テスティング・ホストを登録します。セキュリティ上の理由から、テスティング・ホストは、使用する前に、Micro Focus ALM Lab Service を使用して登録する必要があります。テスティング・ホストの登録後、テスティング・ホストの登録は ラボ管理 内で承認される必要があります。

   Micro Focus ALM Lab Service をダウンロードしてインストールするには、［ヘルプ］＞［ALM ツール］を選択してALM ツールの［アドイン］ページを開き、該当するリンクをクリックします。タスクの詳細については、「ALM Lab Service の使用」を参照してください。

   注: 互換性を確保するには、Lab Service と接続先の ALM サーバが同じバージョンである必要があります。使用中の Lab Service のバージョンが ALM サーバと一致しない場合、［ホスト/テスティング ホスト］グリッドでテスティング・ホストが［利用不可］と表示されます。

ホスト・データの Excel からのインポート

ホストのリストを Excel ファイル (.xls または .csv) から ALM にインポートできます。

1. Excel ファイルが、インポート機能によってそのカラムを認識、マップできるように設定されていることを確認します。

   - Excel ファイルの最初の行には、次の表に表示されるフィールド名または対応する論理名が含まれている必要があります。 (日付文字列は、大文字と小文字が区別されません。)

     フィールドの中には、必須のフィールド、あるいは必要または任意指定のフィールドがあります。

     - 必須は、Excel ファイルに必ずなければならないフィールドを示します。このフィールドを省略すると、インポートは失敗します。このフィールドのカラムのいずれかの行で値を省略すると、その特定の行のインポートが失敗します。

     - 必要は、Excel ファイルにある必要があるフィールドを示します。このフィールドを省略すると、コードによってすべての行に標準設定値が入ったフィールドが追加されます。フィールドを指定しても、このカラムのいずれかの行で値を省略すると、コードによってその行に標準設定値が追加されます。

     - 任意指定は、Excel ファイルにある必要がないフィールドを示します。このフィールドを省略しても、インポート手順に影響はありません。

   - 仮想、参照、無効なフィールドを表すフィールドは無視されます。

   - 空のカラムは許可されます。

   次のようにファイル内のカラムと値を設定します。

   フィールド名 | 論理名 | 値 | このフィールドの対象
   --- | --- | --- | ---
   HOST_NAME 必須 | 名前 | 任意の文字列 | ホスト・マシンの有効な名前。
   HOST_PURPOSE 必須 | 用途 | Controller、Load Generator、QTP、Sprinter などがあります。 | テスティング・ホストの用途。 注: オプションの任意の組み合わせを指定できます。オプションは、スペースなしでセミコロンで区切る必要があります。 例: Controller; Data Processor; QTP
   HOST_STATE 必要 | ステータス | 稼働中 非稼働 利用不可 標準設定値: 稼働中 | ホストの状態。
   HOST_INSTALLATION 必要 | インストール | Unix Load Generator Windows Host Windows Standalone LG 標準設定値: Windows Host | ホストのインストールのタイプ。 注: 次には、ダブル・スペースがあります。 「Windows <スペース><スペース> Host」 「Unix<スペース><スペース>Load Generator」
   HOST_PRIORITY 必要 | 優先度 | 1 - 優先度が最も低い 2, 3 ...8 9 - 優先度が最も高い 標準設定値: 5 | ホストの優先度。
   HOST_SSL_ENABLED 必要 | SSL の有効化 | Y N 標準設定値: N | SSL の有効化
   HOST_ USERNAME 任意指定 | ユーザ名 | 任意の文字列 | ホストにログインするためのユーザ名。
   HOST_ PASSWORD 任意指定 | パスワード | 任意の文字列 | ホストにログインするためのユーザ・パスワード。
   HOST_ DOMAIN 任意指定 | ドメイン | 任意の文字列 | ホストのドメイン。
   HOST_ DESCRIPTION 任意指定 | 説明 | 任意の文字列 | ホストの説明。

   次の表に指定したフィールドは、Excel ファイルに含めないでください。各ホストのインポート中に、これらのフィールドには標準設定値が割り当てられます。

   フィールド名 | 割り当てられる標準設定値
   --- | ---
   所属プール | 一般
   場所 | 標準設定値
   MI Listener | なし

   注: これらのフィールドのデータが Excel ファイルに含まれている場合、そのデータは無視されます。特定のホストに関連しない標準設定値は、ホスト・モジュールで手動で変更する必要があります。

   例:

   次の図は、2 台の AUT ホスト ([test]abc、[test]host) と名前が提供されていない 3 番目のマシンによる Excel ファイルの設定を示しています。

2. 次の手順で host をインポートします。

   1. ［ラボ リソース］で［ホスト］を選択します。

   2. ホスト・モジュールで、［ホスト］＞［インポート］を選択します。

   3. ホストを含む Excel ファイルを参照し、［開く］をクリックします。

   インポート・プロセスの最後に、レポートにインポート結果が表示され、インポートされたホストがホスト・モジュールにリストされます。正常にインポートされなかったホストは、手動で追加する必要があります。

ラボ・リソースの詳細の変更/表示

ラボ・リソースの詳細を変更または表示するには、関連するラボ・リソース・モジュールで、グリッド内のリソースを右クリックし、［<リソース> の詳細］を選択します。詳細については、「ラボ・リソース・モジュールのユーザ・インタフェース」を参照してください。

テスティング・ホストに対するホスト接続のチェック

［ラボ リソース］で［ホスト］を選択します。グリッド内のホストを右クリックし、［ホストの確認］を選択します。

タスク・マネージャが開き、ホスト上で実行された各チェックの結果全体、［成功］または［失敗］が表示されます。

ホスト・チェックの進行状況は、ホスト・モジュールの［ホストのステータスの確認］タブで確認できます。

注: 機能ホストで実行可能なテストは、［ホストへの ping］のみです。

ホストの用途と場所に基づいて、ホスト上で次のチェックが実行されます。

実行されるチェック | Load Generator ホスト | Controller ホスト | Data Processor ホスト | 機能ホスト
--- | --- | --- | --- | ---
通常 | UNIX | スタンドアロン | OFW
ホストに対する ping | はい | はい | はい | N/A | はい | はい | はい
インストール済みのパッチ | はい | N/A | N/A | N/A | はい | はい | N/A
サービス | はい | N/A | N/A | N/A | はい | はい | N/A
パフォーマンス | はい | N/A | N/A | N/A | はい | はい | N/A
ファイアウォール越しのステータス | N/A | N/A | N/A | はい | N/A | N/A | N/A

あるいは、上記のチェックとともにホストから特定の URL への追加の接続チェックを実行できます。グリッド内のホストを右クリックし、［URL への接続性の確認］を選択して、URL を入力します。

例:

- 通常の URL: `http://www.website.com`

- マシン名: `machine22` または `http://machine22`

ホストの再起動

［ラボ リソース］で［ホスト］を選択します。グリッド内の再起動するホストを右クリックし、［ホストの再起動］を選択します。

ホストの再設定

注: 再設定可能なのはパフォーマンス・ホストのみです。

ホストを再設定すると、ホストのライセンス、LoadRunner Enterprise のシステム・ユーザ (IUSR_METRO) 、ホスト・マシンの通信セキュリティ・パスフレーズがリセットされます。

ホストを再設定するには、［ラボ リソース］で［ホスト］を選択します。グリッド内の再設定するホストを右クリックし、［ホストの再設定］を選択します。

パフォーマンス・ホスト上のプロセスの終了

パフォーマンス・ホストでプロセスを終了するには、［ラボ リソース］で［ホスト］を選択します。ホストを選択し、［プロセス］タブでプロセスを選択して、をクリックします。

ホストのホスト・プールへのリンク

注: ホスト・プール管理は、ラボ管理でのみ使用できます。ALM では利用できません。

次のいずれかの方法で、ホストでホスト・プールを設定できます。

- ホスト・モジュールの場合: 1 つまたは複数のホスト・プールにホストをリンクできます。

- プール・モジュールの場合: 特定のホスト・プールに 1 つまたは複数のホストをリンクできます。

ホスト・モジュールからホストを 1 つまたは複数のホスト・プールにリンクするには、次の手順を実行します。

1. ［ラボ リソース］で［ホスト］を選択します。

2. グリッド内のホストを右クリックし、［ホスト詳細］を選択します。

3. ［所属プール］の横にある下向き矢印をクリックし、ホストを含めるプールを選択します。［OK］をクリックします。

プール・モジュールから 1 つまたは複数のホストを 1 つのホスト・プールにリンクするには、次の手順を実行します。

1. ラボ管理 サイドバーの［ラボ リソース］で、［ホスト プール］を選択します。

2. グリッド内のホスト・プールを選択します。

3. ［リンクされたホスト］タブで、［ホストをプールに追加］をクリックします。グリッドからホストを選択し、［追加］をクリックします。

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
検索結果の改善のヒント... ALM ヘルプセンター ALM ヘルプセンター ALM ヘルプ 16.00 すべてローカル・ヘルプセンターの表示オンライン・ヘルプセンターの表示戻るブラウザ履歴で元に戻る進むブラウザ履歴で前に進む検索の強調表示を解除次のトピック次のトピックに移動前のトピック前のトピックに移動現在のトピックを印刷バージョン: