このページを共有

# メンテナンス・タスクの概要

サーバ側のテストを ALM で実行するには、ラボ・システムが起動し 、正常に動作している必要があります。自動メンテナンスのスケジュールを指定しておくと、主要なシステム・コンポーネントを定期的に監視し、システム障害を検出することができます。システムのステータス・チェックには、メンテナンス・タスク・モジュールを使用します。

次の表では、メンテナンス・タスクについて説明します。

UI 要素 | 説明
--- | ---
Check Host Task | ホストのインストールを確認し、ホストのステータスを［稼働中］または［非稼働］に更新します。 標準設定の頻度: 24 時間ごと
Data Processor Task | 次のアクションのいずれかのデータ処理キューを設定、更新します。テスト実行の分析、SLA の再計算、またはテスト実行のトレンド・レポートへの追加。 標準設定の頻度: 1 分ごと
Handle Non Polling Functional Hosts | 登録済みのすべての機能テスティング・ホストを対象に、［最終ポーリング時刻］フィールドをチェックします。長期間アクティブになっていないテスティング・ホストを検出すると、ステータスを［アイドル］または［非稼働］に変更します。
OFW Status Update Task | ファイアウォール越しのホストの実際のステータス (［稼働中］または［非稼働］) を更新します。 標準設定の頻度: 15 分ごと
Orphan Run Task | アクティブなタイムスロット中と外で孤立したテスト実行を識別します。 標準設定の頻度: 15 分ごと
Resource Recovery Task | ［非稼働］状態の Controller と Load Generator で、定義済みの検証テストを実行します。ホストがテストに成功した場合、ステータスが［稼働中］に変わります。 Controller の検証テスト: OTA 接続、実行機能、利用可能なディスク領域をテストします。 Load Generator の検証テスト: エージェントへの接続をテストします。 タスクのパラメータは次のガイドライン以内である必要があります。 MIN_APPLICATION_DIR_DISK_SPACE: 10 ～ 1000 CHECK_LG_TIMEOUT: 1 ～ 15 MAX_RETRIES: 1 ～ 1000 標準設定の頻度: 15 分ごと 注: ファイアウォール越しの Load Generator の場合、これは OFW ステータス更新タスクによって実行されます (上記を参照) 。
Result Cleaning Task | 次のインスタンスで、Controller または Load Generator からのテスト実行結果をクリーニングします。 結果がすでに照合済みの場合。 結果が照合されていない古いパフォーマンス・テストがある場合。 パフォーマンス・テストが削除済みの場合。 RESULT_EXPIRY_DAYS タスク・パラメータには、1～1000 の値を指定します。 標準設定の頻度: 6 時間ごと
Synchronize Lab and SA times | ラボ管理とサイト管理者の時刻の差異を検出し、DATACONST テーブルの SA_LAB_TIME_DIFF_MILLIS パラメータに設定します。

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
検索結果の改善のヒント... ALM ヘルプセンター ALM ヘルプセンター ALM ヘルプ 16.00 すべてローカル・ヘルプセンターの表示オンライン・ヘルプセンターの表示戻るブラウザ履歴で元に戻る進むブラウザ履歴で前に進む検索の強調表示を解除次のトピック次のトピックに移動前のトピック前のトピックに移動現在のトピックを印刷バージョン: