このページを共有

# ALM メール・プロトコルの設定

ALM では、電子メールを使用してプロジェクト情報をユーザに送信します。ALM サイトのすべてのサーバ・ノードで使用するメール・プロトコルを選択できます。ALM は、SMTP メール・プロトコルをサポートしています。

メール設定は、手動で行うか、AutoDiscover を使用して行えます。

ALM メール・プロトコルを設定するには、次の手順を実行します。

1. 「サイト管理」の［サイト設定］タブをクリックします。

2. ［設定］ボタンをクリックし、［電子メール プロトコルの設定］を選択します。［電子メール プロトコルの設定］ダイアログ・ボックスが開きます。

3. SMTP を設定します。

   - メール設定を手動で行うには:

     1. ［SMTP を手動で設定］を選択します。［次へ］をクリックします。

     2. SMTP アカウント設定を完了します。

        UI 要素 | 説明
        --- | ---
        アカウント・タイプ | SMTP: ALM は、ネットワーク上の SMTP サーバから電子メールを送信します。
        アドレス | ユーザの電子メール・アドレス。
        送信メール・サーバ (SMTP) | ローカル・エリア・ネットワーク上で利用可能な SMTP サーバ。詳細については、`MAIL_SERVER_HOST` パラメータを参照してください。
        送信メール・サーバ・ポート | 送信メール・サーバが使用するポート番号。標準設定のポートは 25 です。
        次のタイプの暗号化接続を使用 | より安全に接続するかどうかを選択します。次のオプションを利用できます。none、SSL、および StartTLS。
        送信サーバ (SMTP) には認証が必要 | SMTP サーバで認証が必要な場合は、このオプションを選択して認証用の資格情報を提供します。ユーザ名とパスワードを入力します。
        電子メール設定のテスト | ［テストメール］ダイアログ・ボックスが開きます。電子メール・アドレスを入力し、［送信］をクリックします。メッセージ・ボックスで、メールが正常に送信されたかどうかが示されます。

     3. ［保存］をクリックします。

   - AutoDiscover を使用してメール設定を行うには:

     1. ［自動検出用の資格情報］を選択します。
     2. 電子メール・アドレスとパスワードを入力すると、正しい電子メール設定が自動的に検出されます。［次へ］をクリックします。
     3. SMTP アカウント設定を確認し、保存をクリックします。

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
検索結果の改善のヒント... ALM ヘルプセンター ALM ヘルプセンター ALM ヘルプ 16.00 すべてローカル・ヘルプセンターの表示オンライン・ヘルプセンターの表示戻るブラウザ履歴で元に戻る進むブラウザ履歴で前に進む検索の強調表示を解除次のトピック次のトピックに移動前のトピック前のトピックに移動現在のトピックを印刷バージョン: