このページを共有

# PERF_SERVER_GENERAL_MEASURES

このテーブルには、Server General モニタによって収集されたデータが格納されます。

このテーブルには、ALM サーバの動作に関する集計データが格納されます。各レコードは、特定の時間枠内での 1 つのALM ノードでの 1 つの測定項目を表しています。このテーブルのカラムのプレフィックスは `PSGM` です。たとえば、`PSGM_SERVER_MACHINE_NAME` のようになります。

カラム名 | 説明
--- | ---
SERVER_MACHINE_NAME | データが収集された ALM サーバ。
START_TIME | レコードの時間フレームの開始時刻。
END_TIME | レコードの時間フレームの終了時刻。
MEASURE_NAME | 測定項目の名前。 有効な値: MEMORY_USAGE ACTIVE_THREADS ACTIVE_PROJECT_SESSION THREAD_TOTAL_TIME THREAD_CPU_TIME FREC_REQUEST_CALL_TOTAL_TIME DB_TIME FS_TIME
AVG | 時間枠内に測定された平均値。
MIN | 時間枠内に測定された最小値。
MAX | 時間枠内に測定された最大値。
COUNT | 測定項目が時間枠内に計算された回数。

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
検索結果の改善のヒント... ALM ヘルプセンター ALM ヘルプセンター ALM ヘルプ 16.00 すべてローカル・ヘルプセンターの表示オンライン・ヘルプセンターの表示戻るブラウザ履歴で元に戻る進むブラウザ履歴で前に進む検索の強調表示を解除次のトピック次のトピックに移動前のトピック前のトピックに移動現在のトピックを印刷バージョン: