このページを共有

# UFT Mobile 対応プロジェクトのカスタマイズ

サイト・レベルで定義されている標準設定の UFT Mobile 構成をオーバーライドすることにより、UFT Mobile 対応プロジェクトの設定をカスタマイズできます。たとえば、他のプロジェクトとは異なるサーバ IP アドレスを使用してプロジェクトを設定しなければならない場合があります。

プロジェクトの UFT Mobile の設定を行うには、次の手順を実行します。

1. ［プロジェクト カスタマイズ］の左の表示枠で［UFT Mobile 設定］をクリックします。

   このページで定義された設定は、サイト・レベルで定義された設定より優先されます。詳細については、「UFT Mobile 統合の設定」を参照してください。

2. 次の設定を定義します。

   UI 要素 | 説明
   --- | ---
   サーバ・アドレス | UFT Mobile サーバの IP アドレスまたは FQDN とポート番号を示します。
   SSL の使用 | サーバで SSL が有効になっているかどうかを示します。
   接続テスト | UFT Mobile サーバへの接続をテストします。
   テナント ID | 次のいずれかを選択します。 マルチプロジェクト機能が有効になっている場合は、ID 番号（［UFT Mobile］＞［プロジェクト管理］＞［プロジェクト］＞［プロジェクト ID］から入手できます）を入力します。 UFT Mobile のマルチプロジェクト機能（早期アクセス）が有効になっていない場合は、このフィールドを空のままにします。 詳細については、UFT Mobile ヘルプを参照してください。

3. ［保存］をクリックして設定を保存します。

先頭に戻る

参照情報：

- 「UFT Mobile 統合の設定」
- 「プロジェクト・カスタマイズの変更内容を保存します。」

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
検索結果の改善のヒント... ALM ヘルプセンター ALM ヘルプセンター ALM ヘルプ 17.0 すべてローカル・ヘルプセンターの表示オンライン・ヘルプセンターの表示戻るブラウザ履歴で元に戻る進むブラウザ履歴で前に進む検索の強調表示を解除次のトピック次のトピックに移動前のトピック前のトピックに移動現在のトピックを印刷バージョン: