このページを共有

# UFT Mobile 統合の設定

モバイル・アプリケーションのテストを ALM から直接実行するように ALM を設定できます。これらのテストは、UFT Mobile サーバからモバイル・デバイスとアプリケーションにアクセスし、テスト結果を ALM に送信します。

このトピックの内容:

注: ALM で UFT Mobile 拡張機能を処理する場合、ALM サーバと UFT Mobile サーバの時刻を合わせる必要があります。

## UFT Mobile のためのサイト・パラメータの設定

［サイト管理］＞［設定］タブを開き、UFT Mobile との統合のために次のパラメータを定義します。

パラメータ | 説明
--- | ---
MOBILE_CENTER_SERVER_HOST | UFT Mobile サーバの IP アドレスまたは FQDN（完全修飾ドメイン名）を入力します。
MOBILE_CENTER_SERVER_PORT | UFT Mobile サーバのポート番号を入力します。
MOBILE_CENTER_SSL_ENABLED | UFT Mobile が SSL 接続（https:で始まる）を使用する場合は、このパラメータを「Y」に設定します。SSL を使用しない場合は、「N」に設定します。
COMMUNICATION_SECURITY_PASSPHRASE | シングル・サインオン（SSO）トークンによる認証後に、ALM サーバと UFT Mobile 間の通信が有効になる場合は、適切な値を入力します。 注： UFT Mobile でも同じ値を設定する必要があります（［管理］＞［設定］＞［一般］＞［Single-Sign-On初期化文字列］）。詳細については、UFT Mobile ヘルプを参照してください。 UFT Mobile のマルチプロジェクト機能（早期アクセス）：マルチプロジェクト機能を使用している場合は、［UFT Mobile］＞［プロジェクト管理］＞［グローバル設定］＞［一般］＞［Single-Sign-On初期化文字列］で同じ値を設定する必要があります。

サイト・パラメータの設定方法の詳細については、「設定パラメータの指定」を参照してください。

先頭に戻る

## 承認されたユーザの電子メール・アドレスを設定する

承認されたユーザの電子メール・アドレスを設定します。

承認されたユーザの電子メール・アドレスを設定するには、次の手順を実行します。

1. ［サイト管理］＞［ユーザ管理］タブを開きます。

2. 承認されたユーザをクリックします。［ユーザの詳細］タブの［電子メール］フィールドに、そのユーザのメール・アドレスを入力します。

   この電子メール・アドレスは、UFT Mobile で定義されている電子メール・アドレスと同じである必要があります。

   ユーザの管理の詳細については、「［ユーザ管理］タブ」を参照してください。

   UFT Mobile でのユーザ設定の詳細については、「UFT Mobile ヘルプ」を参照してください。

先頭に戻る

## UFT Mobile 拡張機能の有効化

プロジェクトを作成し、ALM UFT Mobile 拡張機能を有効にします。

詳細については、「プロジェクトの作成」および「プロジェクトに対する拡張機能の有効化」を参照してください。

先頭に戻る

## （オプション）UFT Mobile 対応プロジェクトのカスタマイズ

［プロジェクトカスタマイズ］の［UFT Mobile 設定］ページを使用してプロジェクトをカスタマイズします。カスタマイズの内容は、サイト・パラメータの設定をオーバーライドします。たとえば、他のプロジェクトとは異なるサーバ IP アドレスを使用してプロジェクトを設定しなければならない場合があります。

UFT Mobile 対応プロジェクトのカスタマイズの詳細については、「UFT Mobile 対応プロジェクトのカスタマイズ」を参照してください。

先頭に戻る

参照情報：

- 「［UFT Mobile］ダイアログ・ボックス」

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
検索結果の改善のヒント... ALM ヘルプセンター ALM ヘルプセンター ALM ヘルプ 17.0 すべてローカル・ヘルプセンターの表示オンライン・ヘルプセンターの表示戻るブラウザ履歴で元に戻る進むブラウザ履歴で前に進む検索の強調表示を解除次のトピック次のトピックに移動前のトピック前のトピックに移動現在のトピックを印刷バージョン: