このページを共有

# 手動テストおよびGherkinテストの自動テストへのリンク

手動テストとGherkinテストは、テスト実行にかなり手間がかかることがあります。次のような方法で、この手間を軽減できます。

- 別のテストツールを使用してテストを自動化する

- 作成済みの自動テストにテストをリンクし、ステータスと詳細を同期させる

テストをリンクすると、テストステップから自動化コードへのリンクが作成されます。また、ALM Octaneで両方のテスト結果の品質分析を実行できます。

手動テストとGherkinテストを自動テストにリンクするには、次の手順を実行します。

1. 自動化ステータスが [未自動化] のテストで、[詳細] タブを開きます。

2. [関係] タブにある [関係の追加] ボタンをクリックし、[カバーする自動テスト] を選択します。

   ヒント: 自動テストで、[関係] タブの [カバーされる手動テスト]、[Gherkinテスト] を選択し、リンクを作成します。

3. [選択] ダイアログのリストで自動テストを選択し、[追加] をクリックします。

   関係グリッドが開き、テストがマップ内で接続されます。また、並列の手動テストまたはGherkinテストのバックログ項目とアプリケーションモジュールにも、自動テストが割り当てられます。

   さらに、リンクされた手動テストの自動化ステータスが [自動] に更新されます。

4. マニュアルランナーまたはパイプラインで、自動テストを使ってテストを実行します。

   テストの [実行] タブに、自動テスト実行の実行結果と、手動テストまたはGherkinテストの実行結果が表示されます。

トップに戻る

次のステップ

- テストスクリプトのバージョンの使用
- 手動テストとGherkinテストの実行

https://admhelp.microfocus.com ALM Octane 8942
検索結果を改善するためのヒント... ALM Octaneヘルプセンター ALM Octaneヘルプ 15.1.90 すべて ローカルヘルプセンターを表示 オンラインヘルプセンターを表示 戻る ブラウザーの履歴内を戻る 進む ブラウザーの履歴内を進む 検索のハイライトを削除する 次のトピック 次のトピックに進む 前のトピック 前のトピックに戻る 現在のトピックを印刷 バージョン: