Share this page

# vtc_update_message

Deprecated. Use lrvtc_update_message. Replaces the data in a field.

## C Language

    VTCERR2 vtc_update_message ( PVCI2 pvci,  char *columnName, int rowIndex , char *value, unsigned short *outRc );

## C# Language

    bool vts_multi.update_message ( long pvci,  string columnName, int rowIndex , string value);

Data Update Functions

## Arguments

Name | Comments
--- | ---
pvci | The server connection handle.
columnName | The column to write to.
rowIndex | The number of the row. The first row has index 1.
value | The value to set the field to.
outRc | The status of the operation: 1 - Pass or 0 - Fail

vtc_update_message writes the value to the field specified with the column name and row index. The value in the field before vtc_update_message is called is overwritten.

## Return Values

Returns zero on success or one of the Error Codes.

C# Language: Returns true on success.

## Parameterization

All string input arguments can be passed using standard parameterization.

## Example

    int rc, row_number;
    unsigned short status;
    ....
    // Write to the last row
    vtc_column_size(pvci, "C_ID" &row_number);
    rc = vtc_update_message(pvci, "C_info",
        row_number,
        "{p_cid}_info_updated",
        &status);
    lr_log_message("update_message status=%d\n", status);

## C# Language Example

.NET Multiple Connection Example

Tips to improve your search results... VuGen Function Reference Version 26.1 Function Reference 26.1 All View Local Help Center View Online Help Center Version: